-------- Pu*vodní zpráva --------
Pr(edme(t: 	RE: Dotaz na simulaci
Datum: 	Wed, 11 May 2011 17:21:13 +0200
Od: 	Sokol, Vratislav <Vratislav.Sokol@cst.com>
Komu: 	Zbynek Lukes <lukes@feec.vutbr.cz>



Ahoj Zbynku,

Vypocet lze v principu urychlit pomoci GPU nebo pokud jde pouze o odezvu 
S-parametru tak pomoci tzv. AR filtru, viz specials v casovem solveru. 
Nicmene elektricky malou antenu je vhodnejsi resit ve frekvencnim 
solveru, protoze po naladeni se jedna o pomerne silne resonancni 
strukturu, viz prilozeny cst soubor a pdf. Protoze antenna je opravdu 
velmi mala (0.023 lambda)  bylo by vhodne nahradit idealni vodic PEC 
vodicem se ztratami (Lossy metal). Predpokladam, ze ucinnost antenny 
bude temito ztratami ve vodicich silne ovlivnena. Ze simulace s PEC 
bohuzel neni videt zadna resonance. Ta muze byt prilis uzka nebo se 
projevi az s realnym ztratovym materialem.

Mej se hezky,

Vrata

--

Dr. Vratislav Sokol

Senior Application Engineer

Branch Office Prague

Vaclava Rady 1470/5, 15600 Prague 5, Czech Republic

Phone: +420 257 219 488

Mobile: +420 777 275 765

Email: vratislav.sokol@cst.com <mailto:vratislav.sokol@cst.com>, Web: 
www.cst.com <http://www.cst.com/>

-- 

CST-Computer Simulation Technology AG, Bad Nauheimer Strasse 19, 64289 
Darmstadt, Germany. HRB 87073 Darmstadt, VAT: DE152703144. Chairman of 
the Supervisory Board: Prof. Dr. Thomas Weiland; Management Board: 
Dipl.-Ing. Michael Bartsch, Dr. Peter Thoma, Dr. Bernhard Wagner.

*From:*Zbynek Lukes [mailto:lukes@feec.vutbr.cz]
*Sent:* 09 May 2011 11:07
*To:* Sokol, Vratislav
*Subject:* Dotaz na simulaci

Ahoj Vrato,
jeden muj student resi EH antenu, coz je antena mnohem mensi nez vlnova 
delka. Ladi se do rezonance pomoci kapacit. Mereni docela funguje, ma to 
valit kolem 14 MHz , ale nedari se nam ustalit odezvu signalu, mohl bys 
nam poradit ?




Ahoj a diky za odpoved.
Zbynek


