// Soubor s konstantami a definicemi pro metodu trigonometrických kolokací
// vse musi byt napsano malymi pismeny a s carkou jako oddeovacem desetine casti

alpha=1
beta=0,000005

// nasleduje seznam nasobku pro ktere ma byt vypocet proveden 
// ... techto parametru muze byt kolik si prejete

mut=0,5
mut=1
mut=2

// pro linearni problem nejsou dalsi nasobky frekvenci potreba

//mut=0,25
//mut=3
//mut=4


// nastaveni rozsahu hodnot frekvenci ( v Hz cele cislo )
startfrq=0
stepfrq=2
stopfrq=300

// soubor s uložením přídavných hmotností a tuhostí, může být definováno i více
// vzdy ve skupine 
// bearing=n 
// addings_file=xxxxxxxx.xxx
// elem1=n 
// csys1=[x, y, z]
// elem2=n 
// csys2=[x, y, z]

bearing=1
addings_file=addings1.xls
elem1=1
csys1=y
elem2=2
csys2=z

bearing=2
addings_file=addings1.xls
elem1=3
csys1=y
elem2=4
csys2=z

