Vstupní hodnoty:

Zdroj osvětlení CIE:

Pozorovatel CIE:

Výsledné hodnoty XYZ

X = | L* = | x =
--- | --- | ---
Y = | a* = | y =
Z = | b* = | Y =

Zadejte vstupní hodnoty XYZ

X = | L* = | x =
--- | --- | ---
Y = | a* = | y =
Z = | b* = | Y =

Applet „Převod fyzikálního světla do barevných prostorů CIE XYZ a L*a*b*“

Pomocí daného appletu má uživatel možnost získat přehled o komponentech ovlivňujících výpočet základního tristimulu CIE XYZ, ze kterého se pak odvodí parametry v barevném prostoru L*a*b* modelujícím lidské vnímání barev.

Ovládání: nastavením určitého standardního osvětlovacího zdroje CIE dojde ke změně hodnot jednotlivých složek XYZ. Vybrat konkrétní zdroj osvětlení lze z rozbalovacího seznamu v horní části stránky. Rovněž je možné zvolit i standardního pozorovatele CIE a tím zase ovlivnit výsledné hodnoty komponent XYZ a obsah jejich grafů. Trojice čísel reprezentující složky XYZ se po stisknutí tlačítka „Vypočítat XYZ“ objeví v první tabulce umístěné pod grafy. Rovněž se v této tabulce zobrazí hodnoty v prostoru L*a*b* a v prostoru xyY. Dál applet nabízí možnost zadat vlastní hodnoty XYZ a zjistit odpovídající hodnoty základních barevných parametrů v prostoru L*a*b* a xyY.

Tristimulus CIE XYZ

Číselné hodnoty tristimulu XYZ slouží pro popis všech existujících barev viditelného spektra. Důležité je, že barvy zadané trojicí XYZ v prostoru CIE XYZ nejsou vázány na žádné zařízení.
Většinou hodnoty XYZ nachází uplatnění v kolorimetrii při měření barev různých objektů. V běžném životě se tristimulus XYZ používá pro transformace barev a slouží jako základ pro další barevné prostory.

Schématicky lze výpočet hodnot XYZ popsat jako: standard illuminant×standard observer×objekt⇒XYZ, kde

CIE standard illuminant — standardní osvětlovací zdroj CIE — specifikace teoretických světelných zdrojů, které se používají pro porovnávání barev. Grafickým vyjádřením standardního osvětlovacího zdroje je SPD funkce — spektrální rozložení energie světla (angl. spectral power distribution), které vyzařuje daný zdroj, v závislosti na vlnové délce;

CIE standard observer — standardní (kolorimetrický) pozorovatel CIE — definice hypotetického „průměrného“ lidského pozorovatele. Matematickým vyjádřením standardního pozorovatele jsou tzv. barvové funkce (angl. color-matching functions), které reprezentují odezvu „normálního“ lidského vizuálního systému na různé vlnové délky barevného světla ve viditelném spektru.

Objektem se myslí spektrum odrazivosti konkrétního vzorku, pro nějž chceme stanovit hodnoty XYZ. V appletu se tristimulus XYZ vždy odvodí pro tzv. perfektní difusér — ideálně bílý objekt/povrch, který odráží 100% dopadajícího světla. Spektrum odrazivosti perfektního difuzéru se rovná 1 při libovolné délce dopadajícího světla.

Prostor L*a*b*

Prostor L*a*b* nebo CIELAB je barevným prostorem odvozeným z prostoru CIE XYZ. Je rovněž nezávislý na zářízení. L*a*b* je navržen jako perceptuálně uniformní barvový prostor — popis a rozložení barev zde odpovídá lidskému vnímaní. Barva je v prostoru L*a*b* definována pomocí souřadnic: L* (Luminance) — světelnost — popisuje jas barvy; a* a b* — popisují vlastní barvu, přičemž složka a* zastupuje barvy v rozmezí zelené až červené, b* — v rozmezí modré až žluté.

Prostor xyY

Je to prostor odvozeny z CIE XYZ. Slouží především pro grafické vyjádření barev ve dvojrozměrném prostoru, kterému se říká chromatický diagram. Prostor xyY je navržen tak, že parametr Y zde separuje jasovou složku a samotná barva je pak definována tzv. souřadnicemi chromatičnosti x, y.

© 2021 Anfisa Koroleva, Pavel Rajmic, Ústav telekomunikací, FEKT, VUT v Brně