;stav jednotlivých registrů je možno sledovat v panelu 
;pracovní registry.

;V panelu periférie procesoru je po stisknutí tlačítka, 
;označeného M možno přepínat mezi záložky 
;Mfile, Simul a I/O. 
;Význam jednotlivých záložek:

;Mfile- Vygenerovaný soubor Mfile totožný s Mfile z
;AVRStudia.  Jedná se o soubor ve kterém jsou ;uloženy 
;všechny potřebné konstanty (adresy návěští, …)

;Simul- Obsahuje vyextrahované části ze zadaného 
;textu (řádek, instrukce, par.1, par.2) bez ;komentáře 
;a mezer s nahrazenými parametry. Tento soubor je již
;připraven na simulaci.

;I/O- Seznam všech registrů AVR . Je možno sledovat jak
;HEX tak i binární podobu obsahu. ;Nejzajímavější  je 
;poslední záložka SREG, kde je možno při krokování 
;pozorovat stav jednotlivých  vstupně/výstupních registrů. 
;Je tu také možnost si konkrétní registr vybrat a sledovat 
;jeho stav. To umožňuje panel sledované registry 
;Zadání se provádí buď přímo v hexa 
;(adresa požadovaného registru) nebo zadaným názvem. 
;Druhá možnost je podmíněna vložením 
;.INCLUDE "m16def.inc" do hlavičky. 
;Zatím je funkčních 37 instrukcí a i ty se dolaďují. 
;Seznam funkčních instrukcí naleznete pod 
;prázdným tlačítkem.



