Jak vygenerovat nový model v Excelu a importovat do RFEMu:

Je třeba mít otevřené tři soubory: soufor RFEMu a Excely, které jsem pojmenovala
jako "souřadnice bodů II" a "Vstup spline". Na začátku bude asi nutné vytvořit cestu
z prvního excelu do druhého.

V excelu "souřadnice bodů II" lze nastavit několik parametrů. Spolehlivě funguje nastavování
poloměru, převýšení a rozměrů pražce. Rozdělení pražců by teoreticky fungovat mělo také, 
ale nezkoušela jsem to. NA OSTATNÍ HODNOTY V TOMTO LISTĚ NESAHAT. 

Některé vzorce souřadnic se můžou zdát zbytečně složité, ale komplikuje je hlavně 
zavedené převýšení. Pokud máš pochyby o funkci, zkopíruj sloupeček "CAD" do CADu a vytvoří
se vygenerované body spojené čárou. Zde se dá jednoduše geometricky ověřit přesnost. 
V souboru je mimo tabulky taky několik čísel, které pomocí Pytagorovy věty počítají
vzdálenosti.

V posledním listu "s imperfekcí" se dá jednoduše zvolit velikost počáteční výchylky. Vkládá
se do středu modelu. 

Pokud jsou oba Excely správně spárované, do "Vstup spline" se správné hodnoty souřadnic objeví
ihned po přepsání zadání v prvním souboru. 

IMPORT
Pro samotný import je nejlepší mít základní soubor RFEMu a importovat pouze záložku "Uzly"
a "Bodové souřadnice". Při změně převýšení je potřeba importovat i záložku s průřezy,
kde se mění natočení kolejnice. Ostatní parametry je lépe měnit přímo v modelu.
TIP: Pokud jsou dosavadní uzly z RFEMu smazány, je import značně rychlejší. 
V případě měnění pouze parametrů výchylky je lepší používat k importu soubor 
"Doplnění imperfekce spline". Tady POZOR! Je nutné překontrolovat, jestli délka úseku, 
na kterém se body mění, stačí.