figure;
subplot(1,3,1);
sx = MeasSet{1}{1}; fx = abs( fft( sx - mean(sx) ) )./((length(sx))) ;
plot( fAxis(1:128), fx(1:128)) ;axis 'tight'
xlabel 'f [Hz]'
ylabel 'Napěťové spektrum [LSB]'
title 'V klidu'
subplot(1,3,2);
sx = MeasSet{2}{1};fx = abs( fft( sx - mean(sx) ) )./((length(sx))) ;
plot( fAxis(1:128), fx(1:128)) ;axis 'tight'
xlabel 'f [Hz]'
ylabel 'Napěťové spektrum [LSB]'
title 'Vyvážený rotor'
subplot(1,3,3);
sx = MeasSet{30}{1}; fx = abs( fft( sx - mean(sx) ) )./((length(sx))) ;
plot( fAxis(1:128), fx(1:128)) ;axis 'tight'
set(gca,'yticklabel',num2str(get(gca,'ytick')'))
xlabel 'f [Hz]'
ylabel 'Napěťové spektrum [LSB]'
title 'Nevyvážený rotor'


