Neděle,11,Květen,2014,10:27:39:28075
VCDS verze: SVO 10.6.5
Verze dat: 20110407


Upřesnění vzniku závady pro adresy: 7E8
    PID02 Chybový kód, který způsobil uložení upřesnění závady: P0234 
    PID04 Vypočtené zatížení: 99.6 % 
    PID05 Teplota chlazení motoru: 89 *C 
    PID11 Absolutní tlak v sacím potrubí: 238 kPa abs 
    PID12 Otáčky motoru: 3857 /min 
    PID13 Rychlost vozidla: 178 km/h 
    PID15 Teplota nasávaného vzduchu: 33 *C 
    PID16 Množství nasávaného vzduchu: 118.14 g/s 
    PID17 Snímač polohy plynového pedálu: 99.6 % 