Neděle,11,Květen,2014,09:51:02:28075
VCDS verze: SVO 10.6.5
Verze dat: 20110407


                Addresa 01: Motor  (03G 906 021 DP)

09:50:57 Skupina 001: vstrikovane mnozstvi
  819 /min  Otacky motoru (G28)
  8.0 mg/str  vstrikovane mnozstvi 
  7.7*KW  dekla vstriku (pozadovano)
  82.8*C  teplota clazeni (G62)

09:50:57 Skupina 002: volnobezne otacky
  819 /min  Otacky motoru (G28)
  0.0 %  snimac pedalu akcelerace 1 (G79)
   0 01  0  operacni stav 
  82.8*C  teplota clazeni (G62)

09:50:57 Skupina 003: zpetne vedeni vyfukovych plynu (EGR)
  840 /min  Otacky motoru (G28)
  245.0 mg/str  zpetne vedeni vyfukovych plynu (pozadovano)
  410.0 mg/str  zpetne vedeni vyfukovych plynu (aktualni)
  95.5 %  vyfuk. Plyny recirkulace funkcni cyklus

09:51:16 Skupina 004: ventil cerpadlo tryska
  819 /min  Otacky motoru (G28)
  0.0 *BTDC  pocatek vstriku (pozadovano)
  7.7*KW  dekla vstriku (pozadovano)
  -0.5*KW  hodnota natoceni 

09:51:16 Skupina 005: startovaci podminky (poslední start)
  840 /min  Otacky motoru (G28)
  18.4 mg/str  Start vstrikovani mnozstvi
  48.0  synchronizace startu
  82.8*C  teplota clazeni (G62)

09:51:16 Skupina 006: tempomat (CCS)
  0.0 km/h  rychlost vozu (aktualni)
  00001000  monitoring pedalu 
  0.0 %  snimac pedalu akcelerace 1 (G79)
  00000000  monitoring spinace 

09:51:33 Skupina 007: teploty
  72.9*C  teplota paliva (G81)
       
  32.4*C  teplota nasav. vzduchu (G72)
  82.8*C  teplota clazeni (G62)

09:51:33 Skupina 008: omezeni vstrikovaneho mnozstvni I (omezeni krouticiho momentu)
  819 /min  Otacky motoru (G28)
  0.0 Nm  pozadavek na moment (ridic)
  168.4 Nm  omezeni krouticiho momentu 
  153.7 Nm  omezeni kourivosti 

09:51:33 Skupina 009: omezeni vstrikovaneho mnozstvni II (omezeni krouticiho momentu)
  819 /min  Otacky motoru (G28)
  -1280.0 Nm  pozadavek na moment (temponat)
  500.2 Nm  Prevodovka Limitiation
  153.7 Nm  omezeni momentu 

09:51:40 Skupina 010: rizeni plniciho tlaku
  410.0 mg/str  hmotnost vzduchu (aktualni)
  969.0 mbar  atmosfericky tlak
  1009.8 mbar  plnici tlak (aktualni)
  0.0 %  snimac pedalu akcelerace 1 (G79)

09:51:40 Skupina 011: rizeni plniciho tlaku
  819 /min  Otacky motoru (G28)
  1091.4 mbar  plnici tlak (pozadovano)
  1009.8 mbar  plnici tlak (aktualni)
  80.1 %  rizeni plniciho tlaku funkcni cyklus

09:51:40 Skupina 012: zhavici svicky
  11111111  stav zhaveni 
  0.00 s  predzhavovaci perioda 
  14.29 V  napajeni napeti (svorka 30)
  82.8*C  teplota clazeni (G62)

09:51:58 Skupina 013: volnobeh stabilizace (odchylka vstrikovaneho mnozstvi)
  0.12 mg/str  odchylka vstrikovaneho mnozstvi valec 1
  0.35 mg/str  odchylka vstrikovaneho mnozstvi valec 2
  -0.52 mg/str  odchylka vstrikovaneho mnozstvi valec 3
  0.00 mg/str  odchylka vstrikovaneho mnozstvi valec 4

09:51:58 Skupina 014
       
       
       
       

09:51:58 Skupina 015: spotreba paliva
  819 /min  Otacky motoru (G28)
  53.7 Nm  kroutici moment motoru 
  0.80 l/h  spotreba paliva 
  0.0 Nm  pozadavek na moment (ridic)


09:52:08 Skupina 016: pridavne topeni
  30.6 %  zatizeni generatoru 
       
       
  14.29 V  napajeni napeti (svorka 30)

09:52:08 Skupina 017: rediness kod (EOBD)
  00000000  CARB rezim 01 DATA A
  00000110  CARB rezim 01 DATA B
  10000000  CARB rezim 01 DATA C
  10000000  CARB rezim 01 DATA D

09:52:08 Skupina 018: stav vstrikovacu
  0.0  stav vstrikovacu valec 1
  0.0  stav vstrikovacu valec 2
  0.0  stav vstrikovacu valec 3
  0.0  stav vstrikovacu valec 4


09:52:22 Skupina 019
       
       
       
       

09:52:22 Skupina 020: omezeni vstrikovaneho mnozstvni (od ABS)
  840 /min  Otacky motoru (G28)
  51.2 Nm  kroutici moment motoru 
  1270.0 Nm  ASR limitace 
  -1280.0 Nm  MSR limitace 

09:52:22 Skupina 021: CAN-stav sbernice (hnaci ustroji)
  00000000  elektronika motoru 
     elektronika prevodovky
  00000000  elektronika brzd 
  00000100  elektronika brzd (ESP)

09:52:31 Skupina 022: stav vypinani
  0.0  stav vypinani temponat
  1.0  monitoring spinace temponatu
  0.0  stav vypinani plnici tlak
  0.0  stav vypinani rizeni klimatizace

09:52:31 Skupina 023: odchylka casu vstriku
  -25.0  odchylka casu valec 1
  -24.0  odchylka casu valec 2
  -42.0  odchylka casu valec 3
  -27.0  odchylka casu valec 4

09:52:31 Skupina 024


09:53:01 Skupina 025
  819 /min  Otacky motoru (G28)
       
  4.0  bez jednotek 
  1.0  bez jednotek 

09:53:01 Skupina 026
  Použijte   
  první řadu   
  pro tento   
  typ dat   

09:53:01 Skupina 027
       

09:53:08 Skupina 028: Plynovy pedal poloha snimac
  0.760 V  snimac pedalu akcelerace 1 (G79)
  0.380 V  snimac pedalu akcelerace 2 (G185)
   0 01  0  operacni stav 
  0.0 %  snimac pedalu akcelerace 1 (G79)

09:53:08 Skupina 029: Teplota a hladina oleje snimac (TOG)
  76.5*C  teplota oleje 
  30.0 mm  hladina oleje 
  9.0  index opotrebeni 
  36.0  kourivost Index 

  
09:53:42 Skupina 039
  819 /min  Otáčky 
  8.2 mg/str  Množ.vstřik.pal. 
  0.00 mg/str  Množ.vstřik.pal. 
  00000010  Provozní stav 


09:53:46 Skupina 040
  840 /min  Otáčky 
  8.0 mg/str  Množ.vstřik.pal. 
       
       


09:53:50 Skupina 041
  100.6 %  Pracovní cyklus 
  4.8 %  Pracovní cyklus 
  101.6 %  Pracovní cyklus 
  95.6 %  Pracovní cyklus 


09:53:54 Skupina 042
  0.0 %  Lambda 
  00000000  Provozní stav 
  100.6 %  Pracovní cyklus 
  101.6 %  Pracovní cyklus 

09:54:00 Skupina 044
  819 /min  Otáčky 
  420.0 mg/str  Váha vzduchu 
         1  Provozní stav 
       

09:54:04 Skupina 045
       
  928.2 mbar  Tlak 
  11.38 g/s  Váha vzduchu 
  1009.8 mbar  Tlak 


09:54:11 Skupina 046
  100.6 %  Pracovní cyklus 
  0.0 %  Pracovní cyklus 
  99.8 %  Pracovní cyklus 
  95.9 %  Pracovní cyklus 

09:54:20 Skupina 047
  0.0 %  Lambda 
  0.0 %  Lambda 
  95.9 %  Pracovní cyklus 
  99.8 %  Pracovní cyklus 

09:54:27 Skupina 050
  819 /min  Otáčky 
  8.2 mg/str  Množ.vstřik.pal. 
  0.00 mg/str  Množ.vstřik.pal. 
  00000010  Provozní stav 

09:54:33 Skupina 051: Otacky motoru Rozpoznani
  819 /min  Otacky motoru 
  399 /min  vackovy hridel Rychlost 
  48.0  synchronizace startu
  01010000  stav vypinani vstrikovani sekvence

09:54:39 Skupina 052
  0.0  bez jednotek 
  0.0  bez jednotek 
  0.0  bez jednotek 
  0.0  bez jednotek 

09:54:47 Skupina 055
  0.0  bez jednotek 
  0.0  bez jednotek 
  00100000  Provozní stav 
  00000000  Provozní stav 

09:54:50 Skupina 056
  00100000  Provozní stav 
  00100000  Provozní stav 
  00000000  Provozní stav 
  0xFF00  Hex hodnota 

09:55:16 Skupina 062: Chlazeni motoru (teploty)
  83.7*C  chlazeni Temperat. vystup motoru
  29.7*C  chlazeni Temperat. chladic vystup
  16.2*C  venkovni teplota
  36.0*C  teplota nasav. vzduchu

09:55:25 Skupina 063: Chlazeni motoru (rizeni klimatizace)
  5.21 bar  tlak chladiva Pozadovano (A/C OFF): 0.00...8.00 bar\nPozadovano (A/C ZAP): 5.00...30.00 bar
  0.0 Nm  zatizeni kroutici moment 
     pozadavek chlazeni 
  0.0  stav vypinani rizeni klimatizace

09:55:48 Skupina 064: Chlazeni motoru
  83.7*C  teplota clazeni (G62)
  31.5*C  chlazeni Temperat. chladic vystup
  10.1 %  ventilator chlazeni 1 funkcni cyklus
       
09:56:13 Skupina 080: identifilace I rozsirene ridici jednotky
  BPG-810 09.11.05 --H01--- 1479 0548   

09:56:17 Skupina 081: rozsirena identifikace II
  WVWZZZ3CZ6P132859 VWZCZ000000000 1234567  cislo karoserie (VIN) 

09:56:22 Skupina 082: rozsirena identifikace III
  0000000006325 <> 78  01JJ 79  <>     

09:56:31 Skupina 086: EOBD
  01000000  Provozní stav 
  11110000  Provozní stav 
  00011100  Provozní stav 
  00000000  Provozní stav 

09:56:34 Skupina 087: EOBD
  11110000  Provozní stav 
  00000111  Provozní stav 
  01001111  Provozní stav 
       

09:56:40 Skupina 089
  00000000  Provozní stav 
  00000110  Provozní stav 
  10000000  Provozní stav 
  10000000  Provozní stav 

09:56:45 Skupina 090: EOBD/OBD-2 zpetne vedeni vyfukovych plynu (EGR) I
  819 /min  Otacky motoru (G28)
  8.2 mg/str  vstrikovane mnozstvi 
  245.0 mg/str  zpetne vedeni vyfukovych plynu (pozadovano)
  00000000  stav regulacni odchylka

09:56:49 Skupina 091
  323.85  bez jednotek 
  -326.40  bez jednotek 
  245.0 mg/str  Váha vzduchu 
  -165.75  bez jednotek 

09:56:55 Skupina 093
  00000000  Provozní stav 
  0.99  bez jednotek 
  11.38 g/s  Váha vzduchu 
  11.38 g/s  Váha vzduchu 

09:57:22 Skupina 110
  0.0  bez jednotek 
       
       
       

09:57:26 Skupina 111
       
        01  Provozní stav 
  00000001  Provozní stav 
  14.29 V  Napětí 

09:57:33 Skupina 115
  12.70  bez jednotek 
  -350.0 Nm  Kroutící moment 
  -1280.0 Nm  Kroutící moment 
  0.0 Nm  Kroutící moment 

09:57:39 Skupina 116
  4.0  bez jednotek 
  0.0  bez jednotek 
  0.0  bez jednotek 
  0.0  bez jednotek 

09:57:43 Skupina 117
  255.0  bez jednotek 
  255.0  bez jednotek 
  12.70  bez jednotek 
  0.00  bez jednotek 

09:57:55 Skupina 125: komunikace CAN-BUS (hnaci ustroji)
     Prevodovka 
  ABS 1  elektronika brzd 
  pristroj 1  panel pristroju (J285)
  airbag  1  AirBag (J234)

09:57:58 Skupina 126: komunikace CAN-BUS (hnaci ustroji)
  Klima 1  rizeni klimatizace (J255)
       
     centralni elektrika (J519)
       

09:58:02 Skupina 127: komunikace CAN-BUS (hnaci ustroji)
       
       
     elektronika volantu(J527)
  volant 1    

09:58:06 Skupina 128: komunikace CAN-BUS (hnaci ustroji)
  gateway 1  CAN-Gateway (J533)
       
       
  parkovani 1    

09:58:12 Skupina 131
  0.0  bez jednotek 
  8.5 mg/str  Množ.vstřik.pal. 
       
  83.7*C  Teplota 

09:58:17 Skupina 133
  819 /min  Otáčky 
  410.0 mg/str  Váha vzduchu 
  1009.8 mbar  Tlak 
  0.0  bez jednotek 

09:58:21 Skupina 134
  32.5 %  Výkon/klapka 
  14.29 V  Napětí 
       
       

09:58:33 Skupina 140
       
       
  00000110  Provozní stav 
  10000000  Provozní stav 

