-------- PŘEKLADOVE DEFINICE PROJEKTU EDK-4 --------

HW_VERSION =
číslo verze hardware 2,3,...

EDK_USE_DIP
pro variantu EDK4-RS-N RON-SW NETRONIX, ctecka s DIPEM

INTERFACE_RSN
volba komunikacni linky RON-SW NETRONIX

INTERFACE_RS
volba komunikacni linky GILD

INTERFACE_EDK
volba komunikacni linky ACS/WIEGAND.
vyber formatu ACS/WIEGAND je pak pomoci jumperu.

READER_EMMARIN
ctecka pro karty EMMARIN s obv:odem EM4095

READER_MIFARE
ctecka pro karty MIFARE s obvodem CLRC532

DEMO_REZIM
autonomni rezim ctecky - po prilozeni karty je cislo karty ulozeno do seznamu MASTER karet.
Po zavedeni lze prilozenim karty sepnout rele + LED+piskac
Vhodne na testovani bez terminalu-zkusebna.

ACS_NO_SYNCHRO
v pripade ze terminal AL20 negeneruje synchronizacni signal do DATA0 - napriklad Vendryne.
Take v pripade MIFARE modulu pro FT500

FORMAT_TYCO
7-bajtovy identifiaktor MIFARE karty upraven ve stylu COMINFO format plus dalsi zmeny


-------- PŘEKLADOVE DEFINICE PROJEKTU POW --------

HW_VERSION =
číslo verze hardware 2,3,...

INTERFACE_RS
volba komunikacni linky GILD
