\chapter*{Úvod}
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{Úvod}


Obvody pracující v~proudovém módu jsou nedílnou součástí dnešní doby. Můžeme se s~nimi setkat u~kmitočtových filtrů, kde jsou velmi dobře uplatňovány pro jejich výhody. Všeobecně platí, že u~obvodů v~proudovém módu se daří dosahovat větší šířky pásma a~lepší linearity. Bohužel nevýhodou je absence měřicích přístrojů, které by dokázaly odměřit obvody s proudovým buzením. Proto jsou zde využívány převodníky napětí na proud a~proudu na napětí, kterými se budeme v této práci dále zabývat. Tyto převodníky budou navíc specifické tím, že budou konstruovány pro diferenční kmitočtové filtry. Důležitou součástí těchto převodníků bude, aby co nejméně zasahovaly do měřeného obvodu a~neovlivňovaly tak měřený signál. Převodníky budou konstruovány pomocí aktivních prvků, jako jsou diferenční operační zesilovače, transkonduktanční zesilovače~(OTA), proudové konvejory a~zesilovače s~proudovou zpětnou vazbou~(CFA). Použité obvody budou upraveny, tak aby plnily co nejlépe požadovanou funkci. Obvody s~nejlepšími teoreticky odsimulovanými výsledky budou následně realizovány. Realizovaná zapojení budou proměřena a~v~případě funkčnosti a~dobrých vlastností uvedena do provozu pro jejich účelné využití. Pozornost v~těchto simulacích a~měřeních bude především věnována šířce pásma modulu přenosu a~fázi jednotlivých zapojení a~také jejich celkovým přenosem.

V prvních třech kapitolách se bude tato práce zabývat teorií, ve čtvrté a páté kapitole typy převodníků a~operačních zesilovačů. V kapitole šesté se budeme věnovat simulacím a~v~poslední, sedmé kapitole přijde na řadu reálné zkonstruování a~proměření vlastností jednoho kompletního převodníku.