\chapter{Závěr}

V práci byla prostudována problematika analogových diferenčních a~nediferenčních obvodů pracujících v~proudovém módu. Hlavním záměrem této bakalářské práce byl návrh několika nových řešení převodníků U/I a I/U pro měření filtrů v proudovém módu, a~to především pro diferenční filtrační struktury. Uvažovány byly pouze dostupné aktivní prvky. Tyto navržené struktury byly následně simulovány programem PSpice.

Pomocí simulací jsem se snažil nalézt nejvhodnější zapojení pro převodník napětí na diferenční proud a~pro opačný převodník z~diferenčních proudů na jednoduché napětí. Z těchto hodnot, které mi simulace přinesly, jsem usoudil, že jako nejvhodnější varianta pro převodník U/Idif se zdá být zapojení s~jedním plně diferenčním operačním zesilovačem THS4511 (Obr. 4.4) a~dvěma převodníky napětí na proud s~obvody OPA861 (Obr. 4.5). Při spojení těchto struktur jsme na výstupu dostali poměrně slušné hodnoty šířky pásma, a~to 1,77~GHz pro modul přenos signálu a~250~MHz pro fázi. U~převodníku Idif/U se zdálo být nejlepší zapojení se třemi operačními zesilovači THS3201, popřípadě jedním duálním zesilovačem THS3202 a~jedním THS3201, kde hodnoty šířky pásma dosahovaly 967~MHz pro modul přenos signálů a~242~MHz pro fázi. Při spojení těchto dvou převodníků, tedy převodníku U/Idif a převodníku Idif/U, jsme v~simulacích dostali hodnotu šířky pásma přenosu 714~MHz a~107~MHz fáze. S~těmito hodnotami se dá dále pracovat, a~proto jsem tyto převodníky navrhl pro praktickou realizaci.

Na základě výsledků ze simulací v kapitole 6. jsem se rozhodl dále pracovat se zapojením, které bylo také simulováno jako kompletní převodník v kapitole 6.9. Byly navrhnuty tři desky plošných spojů pro převodníky U/Udif, Udif/Idif a Idif/U. Poté, co byly desky vyrobeny a~osazeny, tak byly měřeny jejich modulové a~fázové charakteristiky. Tyto převodníky byly zapojeny do série a~prověřili jsme si tak, do jaké míry budou ovlivňovat měřené kmitočtové filtry. Všechna tato měření jsou popsána i~s~výsledky a~znázorněna v~grafech v~kapitole~7. Modulové vlastnosti jednotlivých převodníků se pohybují okolo 60~MHz a~fázově kolem 12~MHz. Pro kompletní převodník, jsou tato čísla o~trochu horší s~hodnotou pro modul 36~MHz a~fázi 5~MHz. Hodnoty simulované programem PSpice a~hodnoty naměřené se od sebe hodně liší, přičemž za to může mnoho různých faktorů, jako například, že v~simulacích není možné zahrnout všechny reálné vlastnosti (nepřesné modely od výrobců), ale také třeba nepřesným zaokrouhlováním při výběru součástek z~řady E24, výrobou desek plošných spojů, vhodné max 100~MHz, nebo také samotným návrhem a~konstrukcí desky plošného spoje a~také různými parazitními kapacitami obvodů. Přesto hodnoty, které mnou vytvořené převodníky dosahují, jsou uspokojivé a~dají se použít pro odměření kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu a spíše na kmitočtech v řádu desítek až stovek kHz.

Jako zajímavost uvádím naprosto odlišné výsledky ze simulací obvodů OPA615 a~OPA860 (OPA861) jako převodníku napětí na proud uvedených v této práci, které se liší od jiných prací zabývající se obdobnou problematikou, kdy ze simulací vychází jako výhodnější obvod OPA860 (OPA861) se šířkou pásma přes 1~GHz. Oproti tomu obvod OPA615 dosahoval hodnot okolo 572~MHz. Díky těmto výsledků jsem nadále pracoval s obvodem OPA861, avšak práce~[25] dospěla dle mého názoru k~chybným závěrům.
