F01E		01.10.2010

- Manual control is changed, so that Level is as 0..100%. Values above 100% is "Input".
Manual Dimmer controlling:

MainAppRunData.ManualCtrlDimm 
0..47 				-> Dimmers 1..48
48..49				-> Analogue 1..2
50					-> All Dimmers including analogue outputs
51..255				-> No channel

Prichozi uroven je v
MainAppRunData.ManualCtrlLevel
0					-> input
1..101				-> uroven, to je snizeno o 1 a ulozeno do ManualCtrlLevel

ManualCtrlLevel -> procenta jsou prevedene na 0..255 pri prijmu do ManualCtrlValue255
0..100				-> 0..100 %
101..255			-> input

ManualCtrlValue255 je uz primo hodnota 0..255 prevedena pri prijmu DMXu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
F01D		21.09.2010

- Improved checking range for all FLASH settings.
- After start, fading is performed do valid DMX signal, or "After DMX fail" procedure is
  performed.
- Manual control is changed according to Ld90 unit.
-----------------------------------------------------------------------------------------
F01C		11.08.2010

- Added checking range for DMXFail_ActionDelay at writing UnitSettings
-----------------------------------------------------------------------------------------
F01B		23.07.2010

- Oprava prijmu frame od diagnostiky.
- Odstranena dulicita prijmu commandu Read_OperationDt
- V MainAppRunData doplneny na posledni misto (predtim to bylo Reserved) bity z AuxOutput
- Opravena chybka ve fázovem zavesu v "PhaseLockingComputing"
-----------------------------------------------------------------------------------------
F01A		22.07.2010

Prvni uvolneni do sveta.