PORTA   SDA 6.bit
        SCL 7.bit
        


  //Zobrazeni napeti               
         lcd_gotoxy(13,0);
         lcd_putsf(". V");
         bat=ceil(baterie/1000);  
         baterie=baterie-bat*1000;
         lcd_gotoxy(12,0); 
         lcd_putchar(bat+48); 
         bat=ceil(baterie/100);  
         baterie=baterie-bat*100;
         lcd_gotoxy(14,0); 
         lcd_putchar(bat+48);   




   
        
        
 