DRL - Drill (Vrtačka)
GBL - Bottom Layer (Spodní strana mědi)
GBM - Bottom Mask (Spodní strana maska)
GBS - Bottom Silk Screen (Spodní strana potisk)
GTL - Top Layer (Horní strana mědi)
GTM - Top Mask (Horní strana maska)
GTS - Top Silk Screen (Horní strana potisk)
GBO - Board Outline (Obrys desky)
GBG - (Guma pro vlnu)

Formát Gerber dat:
RS-274X a G54 se změnami clonek
Jednotky : Inch
Číselný formát: 4.4 (xxxx.xxxx)

Formát vrtačky:
Jednotky: Inch
Číselný formát: 2.4 (xx.xxxx)
Typ výstupního kódu: ASCII None
Potlačení počátečních nul