Adresář Obrázky průběhů - grafy 10 odfiltrovaných průběhů označené po 0,5s

Adresář Obrázky zprůměrované - grafy 10 zprůměrovaných průběhů z předchozího adresáře

Adresář Posloupnost - posloupnost obrázků použitá k vytvoření prezentace při měření EOG

Adresář Signály - naměřené signály, bez úpravy

Adresář Signály - Filtrované - naměřené signály, filtrované DP na 30Hz
                             - obsahuje také 2 soubory typu .mat, které jsem používal při označování a zprůměrování grafů

Soubory rozhrani.fig, rozhrani.mat - grafické rozhraní vytvořené v Matlabu

- u všech dostupných obrázků je vždy nahoře horizontální osa a dole osa vertikální