Projekt obsahuje několik vývojových desek pro 3 základní typy převodníků impedance na napětí. Každý z prototypů je možné připojit
na osciloskop DSO-X3022 a podobné, bez nutnosti použití připoojovacích koaxiálních kabelů (vyjma vstupu generátoru). Při měření se
využívá funkce měření kmitočtové odezvy implementované přímo v osciloskopu. Desky ve většině provedení obsahují možnost přepínání
referenčních rezistorů k dosažení co nejlepší přesnosti měření. Všechny součástky jsou v běžně dostupném provedení
v THT technologii. Pouze některé z aktivních prvků (např. OPA2652) jsou dostupné pouze v pouzdru SOIC. Takovéto součástky
byly překreslené do pouzder DIP a počítá se s použitím redukcí k jejich snadné výměně v případě poškození.
