Název & Hodnota & Popis
C1, C2 & 22p & Kondenzátor //
C3, C5, C10, C16, C18 & 100n & Kondenzátor //
C4 & 330n & Kondenzátor //
C6, C7, C8, C9, C11 & 1\mu & Elektrolytický kondenzátor //
C12 & 33n & Kondenzátor //
C13 & 10n & Kondenzátor //
C14, C15 & 	15p & Kondenzátor //
D1, D5 & BAT42 & Dioda //
D3 & 1N4004 & Dioda //
D4 & BZX83V004.7	Zenerova dioda 4,7V //
IC1 & Freescale MC68HC908GP32 //
IC2 & 74HC04N & Invertor //
IC3 & ICL232 & Převodník úrovní TTL/RS232 //
IC5 & 7805 & Stabilizátor napětí //
JP1, JP5, JP6 & 	  & Jumper //
JP2, JP9 & 	  & Dvoukolík //
JP3, JP4 & 	  & Jumper //
JP7, JP8 & 	  & Dvoukolík //
JP10 &   & Jumper //
K1 & SCD-016 & //
LD1 & & Dvoubarevná LED se společnou anodou //
LED1 & & LED zelená //
Q1 & 4.9152 MHz	Krystal //
Q2 & 32.768 kHz	Krystal //
R1, R4 & 10M & Odpor //
R2 & 100R & Odpor //
R3, R7, R9, R10, R11, R13	10k & Odpor //
R5 & 330k & Odpor //
R6, R12, R15 & 	150 & Odpor //
R8 & 1k6 & Odpor //
R14 & 100 & Odpor //
S1 &   & Přepínač //
S2, S3 &   & Přepínač dvoupólový //
S4, S5 &   & Mikrospínač //
X1 &  & Konektor SUB-D 9-pin, samice //
X2 &  & Konektor SUB-D 9-pin, samec //
X3, X4, X5, X6 & 	Konektor 10-pin //
