\chapter*{\'{U}vod}
\addcontentsline{toc}{chapter}{\'{U}vod}

%Úvod obsahuje bližší rozbor a diskusi zadání, jeho upřesnění a doplnění, konkretizaci cílů práce.

%Dálkový přenos pacientských informací představuje v~současnosti jednu z~důležitých oblastí vývoje v~medicíně. Pro posouzení stavu pacienta již není nutná osobní přítomnost lékaře, diagnóza může být provedena na dálku. Dálkový přenos dat se již používá například v~sanitkách, kdy jsou informace o~pacientovi posílány specialistům v~nemocnici. Ti mohou přispět odbornou radou a připravovat se na případný zákrok po příjezdu. Přenášejí se jak základní údaje (krevní tlak, tep, tělesná teplota), ale i průběhy EKG, dokonce i rentgenové snímky. Důležitý je i přenos pacientského záznamu do sanitky, může informovat o~chronických chorobách nebo alergiích. Další oblastí využití přenosu pacientských dat jsou PACS (Picture Archiving and Communication System). Díky PACS jsou snímky ze zobrazovacích systémů přístupné z~libovolného pracoviště. Budoucnost slibuje využití telemedicíny také při provádění operací na dálku. Zatím bylo provedeno několik úspěšných pokusů, ale náklady na zajištění přenosového kanálu jsou zatím větší než doprava personálu.

%Kardiostimulátory jsou dnes běžnou terapeutickou pomůckou. Moderní typy umožňují bezdrátovou komunikaci, která se využívá se především k~programování kardiostimulátoru a získání informací o jeho technickém stavu. Může se tak upravovat například energie stimulačního impulzu v~závislosti na tom, jak se mění vlastnosti elektrody a šetřit tak baterii. 

Dálkový přenos pacientských informací představuje v~současnosti jednu z~důležitých oblastí vývoje v~medicíně. Pro posouzení stavu pacienta již není nutná osobní přítomnost lékaře, diagnóza může být provedena na dálku. Systém umožňující rychlý a spolehlivý způsob přenosu informací z~kardiostimulátoru až k~lékaři poskytuje mnoho výhod. Monitorování stavu pacienta a implantátu může předcházet vážnějším komplikacím. Možnost okamžitého doručení informace o~provedené defibrilaci nebo srdeční zástavě zvyšuje bezpečnost pacienta \cite{biotronik}.

\section{Rozbor zadání}

První cíl této práce je prostudovat možnosti přenosu pacientských informací v~síti GSM, vybrat vhodnou metodu a analyzovat možnosti jejího užití pro přenos dat z~kardiostimulátoru k~lékaři. Síť GSM nabízí řadu způsobů přenosu dat. Pro přenos pacientských dat jsou vhodné jen některé, vhodná metoda se vybere v~kapitole \ref{GSM}. Pro zvolenou metodu bude nutné zvážit, která data a v~jaké formě se budou přenášet. V~kapitole \ref{kardiostimulatory} je diskutován výběr vhodných dat pro přenos a v~kapitole \ref{navrh} je navržen formát dat a konkrétní způsob realizace přenosu.

Druhým cílem této práce je navrhnout zařízení, umožňující přenášet měřená medicínská data v~síti GSM. Zařízení má obsahovat mikrokontrolér z~řady Freescale HC08. Výběr vhodného typu a jeho popis je v~kapitole \ref{HC08}. Při návrhu se bere v~úvahu univerzálnost a rozšířitelnost. I když to v~zadání není výslovně uvedeno, předpokládá se vytvoření funkčního prototypu, který umožní přenést pacientská data zvolenou metodu v~síti GSM.

\section{Existující řešení}

V~současnosti se již využívá v~praxi zařízení, přenášející informace z~kardiostimulátoru do databáze, do které má přístup oprávněný lékař i sám pacient. Příkladem může být \emph{BIOTRONIK Home Monitoring}. Zařízení \emph{CardioMessenger} poskytuje aktuální informace o~kardiologickém stavu pacienta a o~stavu implantátu. V~pravidelných časových intervalech automaticky odesílá zprávy o~trendech a v~případě potřeby i zprávy o~událostech \cite{biotronik}.

Jednotka bezdrátově komunikuje s~implantátem a sbírá informace o~srdečním rytmu, proběhlých stimulacích a defibrilacích. Pokud jednotka vyhodnotí, že je třeba odeslat zprávu (pravidelný interval nebo náhlá událost), pokusí se poslat zprávu přes síť GSM. Pokud není síť k~dispozici (jednotka je mimo dosah signálu), uloží se zpráva v~paměti a pošle se při dalším přpojení do sítě GSM. 

