
\chapter{Seznam použitých zkratek}
Seznam obsahuje důležité zkratky použité v~textu. Nejsou uvedeny názvy registrů mikrokontroléru a pojmy, které jsou buď vysvětleny v~textu, nebo jejich přesný význam není pro pochopení důležitý.

\begin{description}
  \item[ASCII] -- {\emph{American Standard Code for Information Interchange}. Typ kódování znaků.}
  \item[AT] -- {\emph{Attention}. Označení AT příkaz se používá pro příkaz ovládající modem.}
  \item[BCD] -- {\emph{Binary-Coded Decimal}. Kódování dekadického čísla způsobem, kdy je každá číslice kódována vlastním úsekem binárního čísla.}
  \item[CISC] -- {\emph{Complex Instruction Set Computer}. Typ architektury instrukčního souboru, kde jedna instrukce může vykonávat několik operací.}
  \item[COP] -- {\emph{Computer Operating Properly}, nebo také Watchdog. Obvod sloužící k~ochraně před nežádoucími stavy počítače.}
  \item[CPU] -- {\emph{Central Processing Unit}. Centrální procesorová jednotka, jádro, procesor.}
  \item[DCF77] -- {Dlouhovlnný časový signál z vysílače umístěného blízko Frankfurtu, používá nosnou frekvenci $77,5\,\jedn{kHz}$}
  \item[ETSI] -- {\emph{European Telecommunications Standards
Institute}. Evropský telekomunikační standardizační institut.}  
  \item[GSM] -- {\emph{Groupe Spécial Mobile, Global System for Mobile communications}. Systém mobilních komunikací.}  
  \item[GPS] -- {\emph{Global Positioning System}. Systém globální navigace.}
  \item[ICD] -- {\emph{Implantable Cardioverter-Defibrillator}. Implantabilní kardioverter defibrilátor.}
  \item[ICE] -- {\emph{In-Circuit Emulation}. Zařízení umožňující ladit program mikrokontroléru v~koncovém zařízení. V~tomto případě je emulátor integrovaný na čipu.}
  \item[IP] -- {\emph{Internet Protocol}. Komunikační protokol používaný v~síti Internet.}
  \item[IRQ] -- {\emph{Interrupt Request}. Žádost o přerušení. Zde ve významu přerušení od externího zdroje.} 
  \item[LCD] -- {\emph{Liquid Crystal Display}. Displej s tekutými krystaly.}
  \item[LSB] -- {\emph{Least Significant Bit}. Nejméně významný bit.}

  \item[MS] -- {\emph{Mobile Station}. Mobilní stanice.}
  \item[MSB] -- {\emph{Most Significant Bit}. Nejvýznamnější bit.}  
  \item[PC] -- {\emph{Personal Computer}. Osobní počítač.}
  %\item[PC] -- {\emph{Program Counter}. Programový čítač.}
  \item[PDIP] -- {\emph{Plastic Dual In-line Package}. Typ pouzdra integrovaných obvodů. Je vyrobeno z~plastu a má dvě řady vývodů. Jeho menší variantou je SPDIP.}
  \item[PDU] -- {\emph{Protocol Data Unit}. Jednotka přenosu dat. V případě SMS obsahuje zakódovaný text a další informace.} 
  \item[PLL] -- {\emph{Phase-Locked Loop}. Smyčka fázového závěsu.}
 % \item[PTA--PTE] -- {\emph{Port A--E}. Označení portů mikrokontroléru.}
  \item[RAM] -- {\emph{Random Access Memory}. Paměť s náhodným přístupem.}
  \item[ROM] -- {\emph{Read Only Memory}. Paměť určená pouze pro čtení.}
  \item[SC] -- {\emph{Service Centre}. Servisní centrum sítě GSM.}
  \item[SCI] -- {\emph{Serial Communication Interface}. Rozhraní sériové komunikace. Zde označuje integrovanou periferii mikrokontroléru.}
  \item[SIM] -- {\emph{Subscriber Identity Module}.}
  \item[SMS] -- {\emph{Short Message Service}. Služba přenosu krátkých textových zpráv. Někdy se takto označují samotné zprávy.}
  \item[TPDU] -- {Označení pro PDU v~transportní vrstvě.}
  \item[UD] -- {\emph{User Data}. Část PDU ubsahující zakódovaný text.}
  \item[UDL] -- {\emph{User Data Length}. Délka pole UD.}
  \item[QFP] -- {\emph{Quad Flat Package}. Čtvercové pouzdro integrovaných obvodů s~vývody na všech stranách.}    
\end{description}

\chapter{Schéma zapojení}
\label{schema}
\includegraphics[scale=0.8]{obrazky/schema.png}

\chapter{Plošný spoj}
\label{spoj}
Deska plošných spojů je jednostranná. Vrchní strana spojů je realizována drátovými propojkami. Obě strany jsou zobrazeny z~pohledu strany součástek.
\section{Spodní strana}
\includegraphics[scale=1]{obrazky/bottom.png}
  
\section{Vrchní strana}
\includegraphics[scale=1]{obrazky/top.png}

\chapter{Osazovací plán}
\label{plan}
\includegraphics[scale=1]{obrazky/plan.png}

\chapter{Seznam součástek}
\label{bom}
\begin{tabular}{lll}
Název & Hodnota & Popis \\
C1, C2 & 22p & Kondenzátor \\
C3, C5, C10, C16, C18 & 100n & Kondenzátor \\
C4 & 330n & Kondenzátor \\
C6, C7, C8, C9, C11 & 1$\mu$ & Elektrolyt. kondenzátor \\
C12 & 33n & Kondenzátor \\
C13 & 10n & Kondenzátor \\
C14, C15 & 	15p & Kondenzátor \\
D1, D5 & BAT42 & Dioda \\
D3 & 1N4004 & Dioda \\
D4 & BZX83V004.7 & Zenerova dioda \\
IC1 & MC68HC908GP32 & Mikrokontrolér Freescale \\
IC2 & 74HC04N & Invertor \\
IC3 & ICL232 & Převodník TTL/RS232 \\
IC5 & 7805 & Stabilizátor napětí \\
JP1, JP5, JP6 & & Jumper \\
JP2, JP9 & & Dvoukolík \\
JP3, JP4 & & Jumper \\
JP7, JP8 & & Dvoukolík \\
JP10 & & Jumper \\
K1 & SCD-016 & Konektor napájecí \\
LD1 & & Duo LED, spol. anoda \\
LED1 & & LED zelená \\
Q1 & 4.9152 MHz &	Krystal \\
Q2 & 32.768 kHz	& Krystal \\
R1, R4 & 10M & Odpor \\
R2 & 100 & Odpor \\
R3, R7, R9, R10, R11, R13	& 10k & Odpor \\
R5 & 330k & Odpor \\
R6, R12, R15 & 150 & Odpor \\
R8 & 1k6 & Odpor \\
R14 & 100 & Odpor \\
S1 & & Přepínač \\
S2, S3 & & Přepínač dvoupólový \\
S4, S5 & & Mikrospínač \\
X1 & SUB-D 9 & Konektor, samice \\
X2 & SUB-D 9 & Konektor, samec \\
X3, X4, X5, X6 & & Konektor 10-pin \\
\end{tabular}                           

\chapter{Návod k~použití}
\label{navod}

Tato příloha obsahuje stručný návod, jak poslat SMS zprávu pomocí výrobku, který je výsledkem této práce a jak ji přečíst a zobrazit v~PC.

\section{Poslání zprávy}
Do sériového portu připojte GSM modul. Připojte napájecí napětí 5V do zdířky. Zapněte zařízení vypínačem v~levém horním rohu. Na displeji by se měl rozsvítit nápis \uv{Pripraven}. Stiskněte tlačítko \emph{Enter}. Tlačítkem \emph{Forward} nebo \emph{Backward} vyberte požadovanou pložku a stiskněte znovu \emph{Enter}. Nejprve můžete ověřit komunikaci s~GSM modulem zvolením \uv{Test GSM modulu}. Pro poslání zprávy zvolte \uv{Poslat SMS} a na displeji můžete sledovat průběh komunikace. Posílání můžete zrušit tlačítkem \emph{Cancel}.

\section{Přijmutí zprávy}
Zpráva může být přečtena pomocí programové aplikace pro PC. K~portu COM1 připojte GSM modul. Spusťte soubor \verb|GSM_data_transfer.exe|. Pokud přijde SMS zpráva, zobrazí se všechny údaje přehledně v~tabulce. Do pole vpravo dole je možné zadat libovolný AT příkaz a potvrdit tlačítkem \emph{Poslat}. Vpravo nahoře lze sledovat výpis sériové komunikace. Okno se smaže tlačítkem \emph{Smazat}.

%\chapter{Obsah CD}


