Vypracoval Martin Šerík a Jakub Nedoma.

\section*{Úvod}
V meraní sa budú určovať parametre systému pre ozvučenie obytnej jednotky, zloženého z SPU a externých reproduktorov (podrobnosti k reproduktorom v \cite{diplomka_nedoma}). Medzi zmeranými parametrami sa bude nachádzať porovnanie frekvenčného spektra har\-mo\-nic\-ké\-ho signálu na vstupe a výstupe systému, latencia signálu a zaťaženie siete v závislosti na prenášanom počte kanálov.

\section*{Zadanie}
\begin{enumerate}
	\item Frekvenčné spektrum -- porovnanie frekvenčných spektier harmonického sig\-ná\-lu na vstupe a výstupe systému.
	\item Latencia signálu -- čas, za ktorý sa po pripojení signálu na vstup SPU jednotky objaví signál na výstupe externých reproduktorov.
	\item Zaťaženie siete -- percentuálne vyjadrenie zaťaženia 100 Mb/s siete v závislosti na počte prenášaných kanálov.
\end{enumerate}

\section*{Vypracovanie}
\subsubsection*{1. Frekvenčné spektrum}

Na obr. \ref{pic:fft_in} je vidieť časový priebeh a modul spektra harmonického signálu pripojeného na vstup SPU jednotky. 
\begin{figure}[hbtp]
	\centering
		\includegraphics[width=0.8\columnwidth]{../protokol/obrazky/fft_in_1khz}
	\caption{Časový priebeh a modul frekvenčného spektra harmonického signálu na vstupu SPU jednotky}
	\label{pic:fft_in}
\end{figure}
Jedná sa o sínusoidu s frekvenciou 1 kHz. Signál je generovaný zo zvukovej karty osobného počítača a nie je veľmi kvalitný. Odstup signál šum dosahuje hodnotu 43.2 dBV. 

Na obr. \ref{pic:fft_out} je zobrazený časový priebeh a modul spektra signálu na výstupe systému.
\begin{figure}[hbtp]
	\centering
		\includegraphics[width=0.8\columnwidth]{../protokol/obrazky/fft_out_1khz}
	\caption{Časový priebeh a modul frekvenčného spektra harmonického signálu na výstupu DA prevodníka v externých reproduktoroch}
	\label{pic:fft_out}
\end{figure}
Odstup signál šum sa zhoršil na 39.6 dBV. To je spôsobené rušením z meniča, ktorým je napájaný DA prevodník v externých reproduktoroch, viď \cite{diplomka_nedoma}.

\clearpage
\subsubsection*{2. Latencia signálu}

Na obr. \ref{pic:latencia} je pomocou logického analyzátoru zachytený signál vo formáte I$^2$S na výstupe AD prevodníka SPU jednotky a na vstupe DA prevodníka v externých reproduktoroch. Po spustení prehrávania sa začnú meniť posielané hodnoty. Odmeraná latencia je potom čas, za ktorý sa zmena na vstupe premietne na výstup systému.
 
\begin{figure}[hbtp]
	\centering
		\includegraphics[width=\columnwidth]{../protokol/obrazky/latence}
	\caption{Priebehy I$^2$S signálov zmerané logickým analyzátorom}
	\label{pic:latencia}
\end{figure}

Latencia signálu je zapríčinená použitím zásobníkov v SPU jednotke a v externých reproduktoroch. V SPU jednotke vzniká oneskorenie signálu 7 ms. To je doba, za ktorú sa naplní paket veľkosti 1344 B, ktorý sa posiela do externých reproduktorov. V externých reproduktoroch sa nachádza zásobník na 9 paketov. Z toho vyplýva oneskorenie signálu 63 ms \cite{diplomka_nedoma}. Dohromady je teda latencia signálu celého systému 70 ms.

\subsubsection*{3. Zaťaženie siete} 

Na obr. \ref{pic:zatazenie_siete} je graf percentuálneho zaťaženia 100 Mb/s siete v závislosti na čase. V čase sa menil počet vysielaných kanálov v rozmedzí 2 až 6. V tab. \ref{tab:zatazenie_siete} sa nachádzajú hodnoty vztiahnuté k počtu kanálov. 
\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[]{../protokol/obrazky/zatazenie_siete}
	\caption{Zaťaženie siete v závislosti na počtu prenášaných kanálov}
	\label{pic:zatazenie_siete}
\end{figure}

\begin{table}[H]
\begin{center}
	\begin{tabular}{c c}
		Počet kanálov & Zaťaženie 100 Mb/s siete [\%] \\
		\hline
		2   & 3.2 \\
		3   & 4.8 \\
		4   & 6.4 \\
		5   & 8.0 \\
		6	& 9.6
	\end{tabular}
	\caption{Zaťaženie siete v závislosti na prenášanom počte kanálov}
	\label{tab:zatazenie_siete}
\end{center}
\end{table}

\section*{Použité meracie prístroje}
\begin{itemize}
	\item[-] Osciloskop Siglent SDS 1072CML
	\item[-] Logický analyzátor Saleae Logic 8-channel
\end{itemize}

\section*{Záver}
V meraní boli určené parametre systému s SPU jednotkou a externými reproduktormi. Odstup signál šum na výstupe externých reproduktorov sa pohyboval na úrovni 39.6~dB. Latencia signálu v rámci celého systému dosahovala hodnotu 71 ms a zaťaženie siete pre šesť prenášaných kanálov dosahovalo 9.6 \% zo 100 Mb.