Napájecí zdroje se nemusí nahrávat do EST. Slouží pouze pro napájení sběrnice.
USB se taky nemusí nahrávat do ETS, ale pro přehlednost je to lepší.

Ze souboru Panel_2_4_Rocker_Controller_PV2(V1.3).knxprod se nahrají knihovny obou použitých tlačítek v laboratorních úlohách 2/4násobného i 4/8násobného

V ETS po vytvoření projektu je potřeba importovat katalog produktů, obsahující informace o zařízeních, které budete v projektu používat tzv. aplikační programy přístrojů.
Klikněte na položku Katalogy v horním panelu nástrojů. Otevře se nový pracovní prostor pro vyhledávání zařízení podle výrobců.
Je potřeba naimportovat aplikační programy produktů výrobce KNX HDL. Klikněte na Import a vyberte soubor na ploše PC s názvem Katalog KNX_HDL, označte všechny obsahující soubory a klikněte na Otevřít.

Jedná se o: Line coupler.vd5 
	    KNX USB Interface.vd5
	    Dimmer Actuator(V1.2).vd5
	    Curtain Actuator(V1.1).vd5
	    Panel_2_4_Rocker_Controller_PV2(V1.3).knxprod
	    Switch_16A_20A_Actuator_V1.3.vd5

Při importování se v ETS zobrazí okno Zvolit Produkt(y) k importu, klikněte na Import Všech Produktů. Dále se během importování zobrazí okno Zvolit Jazyk(y) Produktů, 
HDL přístroje nepodporují český jazyk, proto zvolte Anglický jazyk a klikněte na Importovat vybrané jazyky. Stejným způsobem postupujte u všech importovaných zařízení. 
Po skončení importu se v katalogu mezi výrobci zobrazí HDL a vámi naimportované zařízení.
