Sonochan II 0.1

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Data Fields
lcd_5110_32bits Union Reference

Structure which easily allow split 32bit value into 4 8bit variables. More...

## Data Fields
struct {
uint32_t i_32bit
}; |
struct {
uint8_t i_8bit_0
uint8_t i_8bit_1
| LSB Byte. More...
uint8_t i_8bit_2
uint8_t i_8bit_3
}; |

## Detailed Description

Structure which easily allow split 32bit value into 4 8bit variables.

## Field Documentation

struct { ... }

struct { ... }

uint32_t lcd_5110_32bits::i_32bit

uint8_t lcd_5110_32bits::i_8bit_0

uint8_t lcd_5110_32bits::i_8bit_1

LSB Byte.

uint8_t lcd_5110_32bits::i_8bit_2

uint8_t lcd_5110_32bits::i_8bit_3

The documentation for this union was generated from the following file:

- /mnt/data/GENTOO_FILES/home/k1ll3r/Dokumenty/Diplomka/Sonochan_II/FW_sdr_widget/sdr-widget/src/LCD_5110.c