Sonochan II 0.1

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - m -

- MAN_INDEX : usb_descriptors.h
- MAX_BMA_CONTROLS : host_audio_task.h
- MAX_FEATURE_UNITS : host_audio_task.c
- MAX_PLL_PPM : uac1_device_audio_task.c
- MAX_POWER : uac1_usb_descriptors.h , uac2_usb_descriptors.h
- MIC_BMA_CONTROLS : uac2_usb_descriptors.h
- MIC_BMA_CONTROLS_0 : uac1_usb_descriptors.h
- MIC_BMA_CONTROLS_1 : uac1_usb_descriptors.h
- MIC_BMA_CONTROLS_2 : uac1_usb_descriptors.h
- MIC_BMA_CONTROLS_CH_1 : uac2_usb_descriptors.h
- MIC_BMA_CONTROLS_CH_2 : uac2_usb_descriptors.h
- MIC_CATEGORY : uac2_usb_descriptors.h
- MIC_FEATURE_UNIT_CH_NAME_ID : uac1_usb_descriptors.h
- MIC_FEATURE_UNIT_CONTROL_SIZE : uac1_usb_descriptors.h
- MIC_FEATURE_UNIT_ID : uac1_usb_descriptors.h , uac2_usb_descriptors.h
- MIC_FEATURE_UNIT_SOURCE_ID : uac2_usb_descriptors.h , uac1_usb_descriptors.h
- MIC_LATENCY_CONTROL : uac2_usb_descriptors.h
- MUTE_OFF : host_audio_task.h
- MUTE_ON : host_audio_task.h