# Applet „Převod šedotónového obrazu na barevný (nepravé barvy)“

Applet demonstruje princip pseudobarvení šedotónových obrázků pomocí několika druhů barevných palet. Pseudobarvením se myslí metod umělého barvení šedotónových obrazu pomocí tzv. pseudobarev (nebo také nepravých barev). Technika pseudobarvení se uplatňuje v případech, kdy získaná data jsou na výstupu reprezentována šedotónovým snímkem – např. rentgenovým, termovizním nebo sonografickým. Zobrazení v nepravých barvách výrazně zlepšuje čitelnost šedotónových obrazů, neboť jeho využití je založeno na skutečnosti, že člověk dokáže rozeznat daleko více barevných odstínu než odstínů šedi.

Výběr barvicí palety:

Výběr obrázku:

Gama korekce

Černá

Bílá

R

G

B

Ovládání: v horní části okna si uživatel může vybrat vstupní šedotónový obraz a také barevnou paletu, která bude aplikována na zvolený obrázek. Obarvení se pak provede hned po výběru barvicí palety či při změně jakýchkoli vstupních parametrů. K výběru jsou nachystány čtyři barevné palety: Jet, Cool, Hot a HSV. Dále je možné nastavit vlastní paletu výběrem položky „RGB gradient“, kdy uživatel může ovlivnit barevnou paletu výsledného obrazu nastavením hodnot jednotlivých RGB kanálu ve výsledném obrazu. Při výběru této metody se na obrazovce objeví 3 posuvníky – jeden pro každý barevný kanál/složku. Pomocí těchto posuvníků lze měnit váhu jednotlivých barevných složek ve výstupním obarveném obraze (v podstatě měníme obsah výsledné barevné palety). Také se na obrazovce objeví políčka „Černá“ a „Bílá“. Jejich zaškrtnutím lze měnit hodnotu koncového bodu, který bude příslušet konci výsledné barevné palety aplikované na obraz (výsledná paleta se tedy bude končit černou, resp. bílou barvou). U výstupního obrazu lze také nastavit gamma korekci posuvníkem „Gama korekce“. Standardně je tato hodnota nastavená na 1,0, minimum je pak 0,1 a maximum 10,0.

© 2021 Anfisa Koroleva, Pavel Rajmic, Ústav telekomunikací, FEKT, VUT v Brně