Applet „Převod barevného obrazu na šedotónový“

Daný applet demonstruje princip převodu barevného obrazu na obraz ve stupních šedi pomocí různých metod.

Výběr metody:
Výběr obrázku:

L

R (%)

G (%)

B (%)

Součet:

Ovládání: k převodu se nabízí několik barevných obrazů, které je možné volit z rozbalovacího seznamu. Rovněž lze vybrat metodu, podle které se vstupní obraz převede na stupně šedi.

Metoda „Lumino“

Na základě dané metody vzniká šedotónový obraz, ve kterém intenzita (jas) jednotlivých šedotónových pixelů je vypočítána podle vztahu I = 0, 299R + 0, 587G + 0, 114B, ve kterém poměry RGB složek jsou dány citlivostí lidského oka na jednotlivé barevné složky, kde nejcitlivěji vnímá změnu zelené složky a nejméně vnímá změnu modré složky.

Metoda „Průměr RGB“

Daná metoda převede obraz na odstíny šedi průměrováním hodnot jednotlivých RGB složek vstupního obrazu podle vztahu I = (R+G+B)/3.

Matoda „LAB“

Daná metoda používá pro nastavení intenzity pixelů v šedotónovém obraze jasovou složky L v barevném prostoru L*a*b*. Při výběru této metody se na obrazovce objeví slider, pomocí kterého lze měnit parametr L v rozsahu 0–100% a tím ovlivnit výsledný jas šedotonového obrazu.

Metoda „% RGB“

Daná metoda poskytuje možnost ovlivnit výslednou intenzitu pixelů v šedotónovém obrazu pomocí nastavení váhy jednotlivých RGB kanálů. V případě označení této metody se nad vstupním obrazem objevují tři slidery — jeden pro každý barevný kanál. Pomocí sliderů tedy lze měnit podíl jednotlivých RGB složek v rozsahu 0—100%. Sečtením hodnot nastavených na každém z kanálu RBG dostaneme výslednou intenzitu pixelů ve stupních šedi.

Metoda „Lightness“

Podle teto metody se výsledná intenzita šedotónového pixelu vypočíta jako průměr maximální a minimální hodnoty RGB složek ve vstupním pixelu.

© 2021 Anfisa Koroleva, Pavel Rajmic, Ústav telekomunikací, FEKT, VUT v Brně