bootloader - obsahuje zavaděč pro aktualizaci firmware po USB.. pro zkompilování "make all"
firmware - obsahuje kompletní projekt a zdrojové soubory vývojového prostřední Codeblocks. Pro kompilaci je nutné mít nainstalované IDE Codeblocks + avr-gcc či ekvivalent + avr-libc knihovny (AVR Toolchain)
