JBHFILEVERSION
3
L3DHelp
16777215
16777215
20
25
350
500
0
7
Uvodni strana
1
1
Úvodní strana
úvodní;začátek;návod;nápověda
32
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}{\f1\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f2\fnil Arial;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red255\green0\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\fs20 P\f1 rogram slou\'9e\'ed ke spojen\'ed automatick\'e9ho posuvu s automatick\'fdm ost\'f8en\'edm na vzorek. Automatick\'fd posuv je zaji\'9at\'ecn komunikac\'ed se serverem Vega. 
\par 
\par 
\par \b\fs24 Panel
\par 
\par \cf2\ul\b0\protect #..\\..\\..\\Obrazky_k_programu\\panel.bmp#\cf1\ulnone\b  \protect0 
\par \b0\fs20 
\par K p\'f8ipojen\'ed slou\'9e\'ed tla\'e8\'edto \'e8\'edslo \cf3\b 1\cf1\b0 . IP adresa a port se nastavuj\'ed v okn\'ec nastaven\'ed na kart\'ec \cf2\ul\protect ##Vega##\cf1\ulnone  \protect0 . To \'9ee je server skute\'e8n\'ec p\'f8ipojen\'fd pozn\'e1me v prav\'e9m doln\'edm rohu hlavn\'edho okna, kde se zobraz\'ed n\'e1pis Vega online.
\par \cf2\ul\protect #..\\..\\..\\Obrazky_k_programu\\VegaOnline.bmp#\cf1\ulnone  \protect0   \f2 
\par 
\par \f0 T\f1 la\'e8\'edtko \cf3\b 2\cf1\b0  zah\'e1j\'ed komunikaci s laserem. Nastaven\'ed komunika\'e8n\'edho portu pro laser provedeme v okn\'ec nastaven\'ed na kart\'ec \cf2\ul\protect ##laserPort##\cf1\ulnone  \protect0\f0 .\f1  Je-li laser spr\'e1vn\'ec p\'f8ipojen zobraz\'ed se v lev\'e9m doln\'edm rohu hlavn\'edho okna n\'e1pis "Laser p\'f8ipojen" a vedle teplota laseru ve \'b0C. Je-li zvolen \'9apatn\'fd port zobraz\'ed se n\'e1pis "\'8apatn\'fd port".
\par \cf2\ul\protect #..\\..\\..\\Obrazky_k_programu\\statBar.bmp#\cf1\ulnone  \protect0\f2 
\par 
\par \f0 T\f1 la\'e8\'edtko \cf3\b 3\cf1\b0  spust\'ed okno nastaven\'ed na prvn\'ed stran\'ec tedy na kart\'ec \cf2\ul\protect ##Vega##\cf1\ulnone  \protect0\f0 .
\par 
\par \f1 Tla\'e8\'edtko \cf3\b 4\cf1\b0  spust\'ed v\'fdbojku. Tla\'e8\'edtko se aktivuje po p\'f8ipojen\'ed laseru.
\par 
\par Tla\'e8\'edtko \cf3\b 5\cf1\b0  provede jeden v\'fdst\'f8el laseru. Tla\'e8\'edtko se aktivuje po dosa\'9een\'ed 80 z\'e1blesk\'f9 v\'fdbojky a p\'f8i teplot\'ec laseru 38\'b0C.
\par 
\par Tla\'e8\'edtko \cf3\b 6\cf1\b0  provede "zaost\'f8en\'ed" na aktu\'e1ln\'ed pozici. Nastaven\'ed mo\'9enost\'ed pro ost\'f8en\'ed se nach\'e1z\'ed v okn\'ec nastaven\'ed na kart\'ec \cf2\ul\protect ##ostreni##\cf1\ulnone  \protect0\f0 .
\par 
\par 
\par \b\f1\fs24 Zobrazen\'ed vzorku
\par 
\par \b0\fs20 V lev\'e9m panelu je obraz sn\'edman\'fd CCD kamero p\'f8es \'e8o\'e8ku slou\'9e\'edc\'ed k fokusaci laseru. \cf2\ul\protect ##zamKriz##\cf1\ulnone  \b\protect0\fs24  \b0\fs20 ozna\'e8uje m\'edsto dopadu laserov\'e9ho paprsku.
\par V prav\'e9m panelu je pohled do komory z bo\'e8n\'ed strany p\'f8es ok\'e9nko.
\par Pod lev\'fdm panelem jsou ovl\'e1dac\'ed prvky \cf2\ul\protect ##q-switch##\cf1\ulnone  \b\protect0\fs24 .
\par 
\par \b0\f2\fs20 
\par }
4
{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f1\fnil Arial;}}
{\colortbl ;\red255\green0\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\lang1029\b\f0\fs28 N\'e1pov\'ecda k programu LIBS3D\cf0\b0\f1\fs20 
\par }
5
Vega
0
Nastaveni - pripojeni
Připojení vega
FALSE
laserPort
0
Nastaveni - laser
Port laseru
FALSE
ostreni
0
Nastaveni - ostreni
Ostření
FALSE
zamKriz
0
ZamernyKriz
Záměrný kříž
FALSE
q-switch
0
Q-switch
Q-switche
FALSE
3
..\..\..\Obrazky_k_programu\panel.bmp
..\..\..\Obrazky_k_programu\statBar.bmp
..\..\..\Obrazky_k_programu\VegaOnline.bmp
Nastaveni - ostreni
2
2

ostření;průměrování;kalibrace;centrální;oblast;přesnost;počáteční;krok;konvergence;frekvenční;filtr;pixel
15
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil Arial;}{\f1\fnil\fcharset0 Arial;}{\f2\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red0\green128\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs20 
\par \cf2\ul\protect #..\\..\\..\\Obrazky_k_programu\\nastaveniOstreni.bmp#\cf1\ulnone  \protect0 
\par 
\par \f1 P\f2 rvn\'ed polo\'9eka ud\'e1v\'e1 kolik sn\'edmk\'f9 bude pou\'9eito pro vyhodnocen\'ed ostrosti na ka\'9ed\'e9 pozici.
\par Druh\'e1 polo\'9eka je po\'e8et sn\'edmk\'f9 pou\'9eit\'fdch pro kalibraci.
\par Rozm\'ecr centr\'e1ln\'ed oblasti je \'e8tvercov\'fd v\'fd\'f8ez z obrazu o voliteln\'e9 d\'e9lce strany. St\'f8ed \'e8tverce se shoduje se st\'f8edem z\'e1m\'ecrn\'e9ho k\'f8\'ed\'9ee. Je to oblast, pro kterou se vyhodnocuje ostrost.
\par P\'f8esnost ur\'e8uje s jakou p\'f8esnost\'ed m\'e1 b\'fdt obraz zaost\'f8en.
\par Po\'e8\'e1te\'e8n\'ed krok ud\'e1v\'e1 velikost zm\'ecny pozice p\'f8i ost\'f8en\'ed. Po ka\'9ed\'e9 zm\'ecn\'ec pozice je znovu vyhodnocena ostrost. Je-li n\'e1sleduj\'edc\'ed ostrost vyhodnocena jako men\'9a\'ed ne\'9e ostrost p\'f8edch\'e1zej\'edc\'ed dojde ke zm\'ecn\'ec sm\'ecru pohybu a po\'e8\'e1te\'e8n\'ed krok je n\'e1soben konstantou konvergence.
\par Konstanta konvergence je \'e8\'edslo v intervalu (0,1), kter\'fdm se n\'e1sob\'ed po\'e8\'e1te\'e8n\'ed krok p\'f8i zm\'ecn\'ec sm\'ecru.
\par Frekven\'e8n\'ed filtr ur\'e8uje metodu k odstran\'ecn\'ed digit\'e1ln\'edho \'9aumu. M\'e1me mo\'9enost volit z 5 r\'f9zn\'fdch filtr\'f9.
\par Velikost filtru je \'e8tverec o nastaviteln\'e9 stran\'ec. Je to oblast se kterou pracuje frekven\'e8n\'ed filtr.
\par \f0 
\par }
3
{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}{\f1\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f2\fnil Arial;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1029\fs20 O\f1 st\'f8en\'ed\f2 
\par }
0
1
..\..\..\Obrazky_k_programu\nastaveniOstreni.bmp
Nastaveni - pripojeni
3
3

IP;DNS;port
7
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil Arial;}{\f1\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red0\green128\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs20 
\par \cf2\ul\protect #..\\..\\..\\Obrazky_k_programu\\nastaveniVega.bmp#\cf1\ulnone  \protect0 
\par 
\par \f1 Slu\'9e\'ed k nasteven\'ed IP adresy a portu pro p\'f8ipojen\'ed k serveru Vega.\f0 
\par }
3
{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}{\f1\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f2\fnil Arial;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1029\fs20 P\f1\'f8ipojen\'ed Vega\f2 
\par }
0
1
..\..\..\Obrazky_k_programu\nastaveniVega.bmp
Nastaveni - rastrovani
4
4

rozteč;krater;směr;Z;Y;interval;pulsy;ostřit
14
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil Arial;}{\f1\fnil\fcharset0 Arial;}{\f2\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red0\green128\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs20 
\par \cf2\ul\protect #..\\..\\..\\Obrazky_k_programu\\nastaveniRastrovani.bmp#\cf1\ulnone  \protect0 
\par 
\par \f1 R\f2 ozte\'e8 kr\'e1ter\'f9 ve sm\'ecru Z ud\'e1v\'e1 rozte\'e8 mezi \'f8\'e1dky rastru.
\par Rozte\'e8 kr\'e1ter\'f9 ve sm\'ecru Y ud\'e1v\'e1 rozte\'e8 mezi sloupci rastru.
\par Po\'e8et kr\'e1ter\'f9 ve sm\'ecru Z ud\'e1v\'e1 po\'e8et \'f8\'e1dk\'f9, po\'e8et kr\'e1ter\'f9 ve sm\'ecru Y ud\'e1v\'e1 po\'e8et sloupc\'f9.
\par 
\par Po\'e8et puls\'f9 na kr\'e1ter ud\'e1v\'e1 po\'e8et v\'fdst\'f8el\'f9 laseru na jedn\'e9 pozici.
\par Interval mezi pulsy ud\'e1v\'e1 \'e8asov\'fd \'fasek mezi jednotliv\'fdmi pulsy na jedn\'e9 pozici.
\par 
\par Ost\'f8en\'ed po ur\'e8it\'e9m po\'e8tu kr\'e1ter\'f9 nastavuje po kolika kr\'e1terech na rastru dojde k zaost\'f8en\'ed.\f0 
\par }
3
{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}{\f1\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f2\fnil Arial;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1029\fs20 R\f1 astrov\'e1n\'ed\f2 
\par }
0
1
..\..\..\Obrazky_k_programu\nastaveniRastrovani.bmp
Nastaveni - laser
5
5

laser;port;Q-switch;Q;switch
8
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil Arial;}{\f1\fnil\fcharset0 Arial;}{\f2\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red0\green128\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs20 
\par \cf2\ul\protect #..\\..\\..\\Obrazky_k_programu\\nastaveniLaser.bmp#\cf1\ulnone  \protect0 
\par 
\par \f1 P\f2 ort laseru nastavuje COM port p\'f8es kter\'fd laser komunikuje.
\par Zpo\'9ed\'ecn\'ed Q-switch nastavuje intensitu pulsu.\f0 
\par }
3
{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}{\f1\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f2\fnil Arial;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1029\fs20 L\f1 aser\f2 
\par }
0
1
..\..\..\Obrazky_k_programu\nastaveniLaser.bmp
ZamernyKriz
7
7

kříž; zaměřovač; záměrný, 
5
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil Arial;}{\f1\fnil\fcharset0 Arial;}{\f2\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs20 
\par \f1 K\f2 alibraci z\'e1m\'ecrn\'e9ho k\'f8\'ed\'9eeprovedeme tak \'9ee po p\'f8ipojen\'ed serveru a laseru vyst\'f8el\'edme do vzorku jeden nebo v\'edce puls\'f9. Na vzorku vznikne viditeln\'fd kr\'e1ter. Klikneme my\'9a\'ed na st\'f8ed kr\'e1teru a sou\'e8asn\'ec dr\'9e\'edme stisknutou kl\'e1vesu Ctrl. Z\'e1m\'ecrn\'fd k\'f8\'ed\'9e se p\'f8esune sv\'fdm st\'f8edem na st\'f8ed kr\'e1teru. Samotn\'fdm kliknut\'edm na obraz vzorku pak dojde k takov\'e9mu posunu vzorku, \'9ee st\'f8ed k\'f8\'ed\'9ee ozna\'e8uje m\'edsto dopadu laserov\'e9ho paprsku.\f0 
\par }
3
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f1\fnil Arial;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1029\f0\fs20 Kalibrace z\'e1m\'ecrn\'e9ho k\'f8\'ed\'9ee\f1 
\par }
0
0
Q-switch
8
8


7
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil Arial;}{\f1\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red0\green128\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs20 
\par \cf2\ul\protect #..\\..\\..\\Obrazky_k_programu\\Q-switch_setings.bmp#\cf1\ulnone  \protect0 
\par 
\par \f1 P\'f8ep\'ednac\'ed tla\'e8\'edtka ur\'e8uj\'ed, jestli je spo\'9ed\'ecn\'ed Q-switche ovl\'e1d\'e1no extern\'ec nebo p\'f8\'edmo z programu. Je-li nastavena hodnota Q-switch internal posuvn\'edk nastavuje hodnotu spo\'9ed\'ecn\'ed Q-switche.\f0 
\par }
3
{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}{\f1\fnil\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f2\fnil Arial;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1029\fs20 N\f1 astaveni Q-switch\f2 
\par }
0
1
..\..\..\Obrazky_k_programu\Q-switch_setings.bmp
