Zde jsou naměřené součadnice, dle toho na jakém bodě se měřilo s GPS.
Tzn. adresář 
	0 - refernční bod [0,0] - tento bod není přesně [0,0], 
				  pokud se vrátíme s REMOTE station na souřadnice kde se nachází BASE station, je tam offset
	1 - souřadnice [0,10.03] 
	2 - souřadnice [0,19.48] 			 
	3 - souřadnice [0,30.34] 
	4 - souřadnice [0,40.88] 
	5 - souřadnice [0,50.99] 
	6 - souřadnice [0,60.11] 
	7 - souřadnice [0,77.08]

Pozn. souřadnice jsou stanoveny, tak že nevím v jakém úhlu od refernční souřadníce se pohybuji
takže jsem si zvolil x souřadnici za nulovou a předpokládal, že se pohybuji na sever (směr se dozvím po měření a proložení přímkou)
Lepší vysvětlení : Souřadnice y představuje vzdálenost GPS od referenčního bodu 


Dále jsem si ještě zvolil pohyb remote station.


UTM souradnice base staton byly:
X = 597802.6129m
Y = 5476050.1957m
Zone 33U

na vysce nezalezi pro tento test 
