Format odesilanych dat pro SmartPlug:

hlavni datovy stream:
* obsahuje U,I,P,Q,S,ny,datum,cas
* elektricke veliciny maji kazda 5 digitu
* casove veliciny maji 6 digitu, aby mohlo diji k odeslani 15:24:31 nebo 24.10.16
* poradi (pro prehlednost jsou jednotlive udaje oddeleny mezerou):

UUUUU IIIII PPPPP QQQQQ SSSSS nnnnn tttttt dddddd

(n predstavuje ny - ucinnost; t predstavuje cas a d predstavuje datum)


pro odelani na skutecny server je nutne se pripojit na server:

smartplug.smartsys.cz

a pro odeslani hodnot (datoveho streamu):

GET /receiver.php?data=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx