Netlist

Exported from bechalor.sch at 27.05.2010 02:30:27 

EAGLE Version 4.15 Copyright (c) 1988-2005 CadSoft

Net      Part     Pad      Pin        Sheet

Change Class 0;
GND      C1       1        1          1
         C10      1        1          1
         C11      1        1          1
         C12      P$1      1          1
         C13      1        1          1
         C2       1        1          1
         C3       1        1          1
         C4       1        1          1
         C6       2        2          1
         C7       1        1          1
         C8       2        2          1
         IC1      12       CBUS4      1
         IC1      13       CBUS2      1
         IC1      14       CBUS3      1
         IC1      18       GND2       1
         IC1      21       GND3       1
         IC1      22       CBUS1      1
         IC1      23       CBUS0      1
         IC1      25       AGND       1
         IC1      26       TEST       1
         IC1      7        GND1       1
         IC1      9        _DSR       1
         R11      1        1          1
         R13      2        2          1
         R18      2        2          1
         T1       E        E          1
         T_SW1    P$3      3          1
         U$1      ADC0     AUXADC     1
         U$1      AGND     AGND       1
         U$1      DBG_RXD  DBG_RX     1
         U$1      DBG_TXD  DBG_TX     1
         U$1      DISP_CLK SPI_CLK    1
         U$1      DISP_CS  SPI_CS     1
         U$1      DISP_D/C SPI_D/C    1
         U$1      DISP_DATA SPI_DATA   1
         U$1      GND0     GND1       1
         U$1      GND1     GND2       1
         U$1      GND2     GND3       1
         U$1      GND3     GND4       1
         U$1      GND4     GND5       1
         U$1      GND5     GND6       1
         U$1      GND6     GND7       1
         U$1      GPO1     GPO1       1
         U$1      KBRO     KBROW0     1
         U$1      MIC1N    MIC1N      1
         U$1      MIC1P    MIC1P      1
         U$1      MIC2N    MIC2N      1
         U$1      MIC2P    MIC2P      1
         U$1      P$16     BACKUP     1
         U$1      RF_GND0  GND8       1
         U$1      RF_GND1  GND9       1
         U$1      SPK1N    SPK1N      1
         U$1      SPK1P    SPK1P      1
         U$1      SPK2N    SPK2N      1
         U$1      SPK2P    SPK2P      1
         U$1      TEMP_BAT TEMP_BAT   1
         U$1      VCHG     VCHG       1
         U$1      VRTC     SIM_PRESENCE 1
         U$2      GND0     GND0       1
         U$2      GND1     GND1       1
         U$3      GND0     GND0       1
         U$3      GND1     GND1       1
         UICC_1   C5       GND        1
         USB1     GND      GND        1
         USB1     GND@1    GND        1
         USB1     GND@2    GND        1
         X1       2        GND        1
         X1       3        GND        * none *
         X1       4        GND        * none *
         X1       5        GND        * none *

Change Class 0;
N$1      R1       2        2          1
         USB1     D+       D+         1

Change Class 0;
N$2      C1       2        2          1
         IC1      15       USBDP      1
         R1       1        1          1

Change Class 0;
N$3      R2       2        2          1
         USB1     D-       D-         1

Change Class 0;
N$4      C2       2        2          1
         IC1      16       USBDM      1
         R2       1        1          1

Change Class 0;
N$6      IC1      20       VCC        1
         L1       1        1          1

Change Class 0;
N$7      C5       1        1          1
         C6       1        1          1
         R10      1        1          1
         R16      2        2          1
         U$1      VBAT0    VBAT0      1
         U$1      VBAT1    VBAT1      1
         U$2      OUT      OUT        1

Change Class 0;
N$8      C8       1        1          1
         C9       1        1          1
         IC1      19       _RESET     1
         IC1      4        VCCIO      1
         R12      1        1          1
         R14      1        1          1
         R15      2        2          1
         U$3      OUT      OUT        1

Change Class 0;
N$9      IC1      3        _RTS       1
         R5       1        1          1

Change Class 0;
N$10     C4       2        2          1
         IC1      17       3V3OUT     1

Change Class 0;
N$11     IC1      1        TXD        1
         R3       1        1          1

Change Class 0;
N$12     IC1      5        RXD        1
         R4       1        1          1

Change Class 0;
N$13     IC1      11       _CTS       1
         R6       1        1          1

Change Class 0;
N$14     IC1      2        _DTR       1
         R7       1        1          1

Change Class 0;
N$15     IC1      10       _DCD       1
         R8       1        1          1

Change Class 0;
N$16     IC1      6        _RI        1
         R9       1        1          1

Change Class 0;
N$17     R3       2        2          1
         U$1      RXD      RXD        1

Change Class 0;
N$18     R4       2        2          1
         U$1      TXD      TXD        1

Change Class 0;
N$19     R5       2        2          1
         U$1      RTS      RTS        1

Change Class 0;
N$20     R6       2        2          1
         U$1      CTS      CTS        1

Change Class 0;
N$21     R7       2        2          1
         U$1      DTR      DTR        1

Change Class 0;
N$22     R8       2        2          1
         U$1      DCD      DCD        1

Change Class 0;
N$23     R9       2        2          1
         U$1      RI       RI         1

Change Class 0;
N$24     U$1      RF_ANT   ANTENNE    1
         X1       1        1          1

Change Class 0;
N$25     D1       A        A          1
         R14      2        2          1

Change Class 0;
N$26     C5       2        2          1
         R10      2        2          1
         R11      2        2          1
         U$2      NR/FB    NR         1

Change Class 0;
N$27     D1       K        C          1
         U$1      STATUS   STATUS     1

Change Class 0;
N$28     R15      1        1          1
         T_SW1    P$2      2          1
         U$1      PWRKEY   PWRKEY     1

Change Class 0;
N$29     C12      P$2      2          1
         R22      1        1          1
         U$1      SIM_VDD  VSIM       1
         UICC_1   C1       VCC        1

Change Class 0;
N$30     C9       2        2          1
         R12      2        2          1
         R13      1        1          1
         U$3      NR/FB    NR         1

Change Class 0;
N$31     C13      2        2          1
         R19      2        2          1
         R22      2        2          1
         UICC_1   C7       I/O        1

Change Class 0;
N$32     D2       A        A          1
         R16      1        1          1

Change Class 0;
N$33     D2       K        C          1
         T1       C        C          1

Change Class 0;
N$34     R17      2        2          1
         U$1      NETLIGHT NETLIGHT   1

Change Class 0;
N$35     R17      1        1          1
         R18      1        1          1
         T1       B        B          1

Change Class 0;
N$36     IC1      28       OSCO       1

Change Class 0;
N$38     R20      1        1          1
         U$1      SIM_CLK  SIMCLK     1

Change Class 0;
N$39     C10      2        2          1
         R20      2        2          1
         UICC_1   C3       CLK        1

Change Class 0;
N$40     R21      1        1          1
         U$1      SIM_RST  SIMRESET   1

Change Class 0;
N$41     C11      2        2          1
         R21      2        2          1
         UICC_1   C2       RST        1

Change Class 0;
N$42     R19      1        1          1
         U$1      SIM_DATA SIMDATA    1

Change Class 0;
VCC      C3       2        2          1
         C7       2        2          1
         L1       2        2          1
         U$2      EN       EN         1
         U$2      IN       IN         1
         U$3      EN       EN         1
         U$3      IN       IN         1
         USB1     VBUS     VBUS       1

