pro zkoušku vykreslení výstupní křivost spustit m-skript krivost_beam.m (výsledná křivost je pro přesazení válců 5,2mm; 
dělení příčného průřezu 20/10; vstupní křivost 4mm/m; je uvažováno počáteční zbytkové napětí; modul pružnosti 206000MPa;
mez kluzu 900MPa; natočení válců: liniový styk)  


pro zkoušku vykreslení zbytkového napětí spustit m-skript zbytnap.m (zbytkové napětí je pro přesazení válců 8,2mm; 
dělení příčného průřezu 36/20; vstupní křivost 4mm/m; není uvažováno počáteční zbytkové napětí; modul pružnosti 206000MPa;
mez kluzu 900MPa; natočení válců: jednobodový styk)  