1.	Vytvoření 3D modelu za pomoci laserového vzoru.pdf 
	-	Text práce v elektronické podobě
2.	reconstruction.m
	-	Skript sloužící k otestování metod prostorové rekonstrukce snímajících otáčející se objekt
3.	uncalibratedStereoVision.m
	-	Skript sloužící k otestování metody prostorové rekonstrukce při změně pozice kamer
4.	calibratedStereoVision.m 
	-	Funkce k prostorové rekonstrukci metodou stereoskopie uplatněním rektifikace snímků
5.	getIndex.m
	-	Pomocná funkce pro hledání souřadnic bodů představujících nasvícený vzor laserem
6.	meshGeneration.m
	-	Funkce pro generování trojúhelníkové, případně čtyřúhelníkové plochy z bodů v prostoru získaných při rekonstrukci otáčejícího se objektu
7.	calibration.m
	-	Skript pro pořizování snímků sloužících ke kalibraci kamer a prostorové rekonstrukci
8.	outdoor.m
	-	Skript pro pořizování snímků při změně pozice kamer
9.	stepper.py
	-	Skript pro řízení krokového motoru pomocí Raspberry Pi
10.	cam.py
	-	Skript pro řízení krokového motoru a pořizování snímků z webkamer pomocí Raspberry Pi
11.	Soubory s příponou .mat
	-	Data pro otestování metod prostorové rekonstrukce obsahující zdrojové snímky a parametry kamer
