drive -  vliv rozmítání potenciometru drive (1 bypass, 2 mid, 3 max)

fat - vliv sepnutí spínače fat při identických podmínkách nastavení (1 off, 2 on)

sym/asym - vliv sepnutí asymetrické limitace (1 sym, 2 asym)

tone - vliv rozmítání potenciometru tone (1 mid, 2 max)

bright - vliv sepnutí spínače bright při identických podmínkách nastavení (1 off, 2 on)