V souborech "kalibrační snímky" jsou pouze ukázkové snímky.
V přiloženém DVD této práce jsou veškeré kalibrační snímky.

V souboru TOOLBOX_calib je uložen kalibrační program.

Pro kalibraci je možné vytisknout kalibrační pole, které přiložene v .pdf formátu.
Při tisku volte "Skutečná velikost tisku". 
- u kalibračního pole kamery je velikost jednoho čtverce 5mm
- u kalibračního pole projektoru je vzdálenost rohů 75 mm
 