#if 0
#include <Arduino.h>
#include <driver/adc.h>

//GPIO 39 = potenciometer

void setup() 
{
    Serial.begin(9600);
    //nastavenie šírky záznamu na 12 Bitov
    adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12);
    //redukcia vstupného napatia o 1/1 na kanále 3
    adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_3,ADC_ATTEN_DB_0);

    //alternatíva
    #if 0
    pinMode(GPIO_NUM_39, INPUT);
    #endif
}

void loop() 
{
    //načítanie dát z kanála 3 (GPIO39)
    int val = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_3);
    //výpis dát z kanála 3 /(GPIO39)
    Serial.print("GPIO 39 = ");
    Serial.println(val);

    //alternatíva
    #if 0
    int val = analogRead(GPIO_NUM_39);
    //výpis dát z GPIO39
    Serial.print("GPIO 39 = ");
    Serial.println(val);
    #endif

}
#endif