#if 0
#include <Arduino.h>
#include <Thermocouple.h>
#include <MAX6675_Thermocouple.h>

#define SCK_PIN 22
#define CS_PIN 2
#define SO_PIN 19

Thermocouple* sensor = NULL;


void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    sensor = new MAX6675_Thermocouple(SCK_PIN, CS_PIN, SO_PIN);
}

void loop()
{
    //Nacitanie teploty
    const double celsius = sensor->readCelsius();
    const double kelvin = sensor->readKelvin();
    const double fahrenheit = sensor->readFahrenheit();

    //Vypis teploty
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(celsius);
    Serial.print(" C, ");
    Serial.print(kelvin);
    Serial.print(" K, ");
    Serial.print(fahrenheit);
    Serial.println(" F");

    delay(500);
}

#endif