Poznámky k vytvořené aplikaci:

Aplikace se spustí v MATLABU funkcí v1.m
Pokud by došlo k překrytí ovládacích tlačítek panely (může dojít při použití jiné verze MATLAB), je nutné otevřít v1.fig v GUIDE, kliknout pravým tlačítkem na překrývající panel a dát Send to Back. Dále je třeba změny uložit.
Aplikace byla vytvořena ve verzi MATLAB R2014a a testována ve verzích MATLAB R2013. U novějších verzí může dojít k problematickému zobrazení právě segmentovaných nebo zpracovávaných snímků.

Ovládání aplikace je jednoduché, pro základní nastavení a správný běh je nutné provést pouze několik kroků.
1)	V prvním kroku je nutné načíst fotku nebo video. Načtení je dokončeno při dosažení procentuální hodnoty načítání 100%
2)	Dále je nutné zvolit správné zařízení, nebo odpovídající oblast, která se zařízením souvisí.
3)	V případě nedostupné obrazové databáze je nutné zaškrtnout položku nevytvářet databázi.
4)	V dalším kroku je vhodné provést kalibraci. Po otevření kalibračního okna je třeba umístit kurzor do středu dlaně a zvolit prostor podle toho, kde byl snímek získán. Kalibrace se zavře tlačítkem potvrdit a zavřít.
5)	Posledním krokem je spuštění rozpoznání gest pomocí tlačítka start.

Pro zlepšení rozpoznání je vhodné pro každé zařízení zvolit jedinečnou databázi. Pokud se například jedná o FLIR Lepton, stávající složka Databaze se přepíše na jiný název a složka Databaze Lepton se přejmenuje na Databaze.
Gesta lze do databáze přidávat vytvořením složky s navazujícím číslem na ostatní složky databaze (složka reprezentuje gesto) a uložením zpracovaného snímku s názvem 1 do nové složky s názvem (snímek reprezentuje variantu gesta). V případě více variant jsou pak snímky přidávány postupně pod čísly 1 až počet variant gesta.
Pro vytváření databáze nesmí být zatrhnuta položka Nevytvářet databázi. 