Soubor databaze.mat je matlabovsky soubor obsahujici celkem 10 EEG signalu se vzorkovaci frekvenci 200 Hz.

Data byla získána ve spánkové laboratoři v belgické nemocnici pomocí digitálního 32 kanálového polygrafu (BrainnetTM Systém MEDATEC , Brusel, Belgie). 
Skládají se z 10 polysomnografických nahrávek pocházejících od zdravých jedinců. Dva EOG kanály ( P8 - A1 , P18 - A1 ), 
byly zaznamenány tři EEG kanály (CZ - A1 nebo C3 - A1, FP1 - A1 a O1 - A1) a jeden kanál submentální EMG. Vzorkovací frekvence byla 200 Hz. 

30 minut dlouhé segmenty z centrálního EEG kanálu byly extrahovány z celonočních záznamů pro detekci K - komplexů.

popis databáze, která obsahuje signály z následujících souborů, které byly převedeny do (Matlabem čitelné) podoby *.mat:

Name 	Sampling frequency 	Age 	Sex 	Time of the excerpt
(from the begining of the recording) 	Annoted channel 	Nr. of K-complexes scored by expert1 	Nr. of K-complexes scored by expert2
excerpt1 	200Hz 	20 	Man 	extracted from 02:00:00 to 02:30:00 	CZ-A1 	34 	19
excerpt2 	200Hz 	23 	Woman 	extracted from 05:00:30 to 05:30:30 	CZ-A1 	45 	8
excerpt3 	200Hz 	47 	Woman 	extracted from 06:06:00 to 06:36:00 	CZ-A1 	12 	3
excerpt4 	200Hz 	24 	Woman 	extracted from 01:16:00 to 01:46:00 	CZ-A1 	78 	14
excerpt5 	200Hz 	23 	Woman 	extracted from 07:15:00 to 07:45:00 	CZ-A1 	39 	20
excerpt6 	200Hz 	23 	Man 	extracted from 00:10:00 to 00:40:00 	CZ-A1 	28 	/
excerpt7 	200Hz 	27 	Man 	extracted from 02:20:00 to 02:50:00 	CZ-A1 	11 	/
excerpt8 	200Hz 	46 	Woman 	extracted from 04:50:00 to 05:20:00 	CZ-A1 	4 	/
excerpt9 	200Hz 	27 	Man 	extracted from 05:30:00 to 06:00:00 	CZ-A1 	5 	/
excerpt10 	200Hz 	21 	Woman 	extracted from 02:30:00 to 03:00:00 	CZ-A1 	16 	/

soubory zacinajici Automatic_detection_excerpt obsahuji automatickou detekci
soubory zacinajici Visual_scoring1 obsahuji detekci experta 1
soubory zacinajici Visual_scoring2 obsahuji detekci experta 2

prvni sloupec - cislo v sekundach udavajici pocatek K komplexu, ve druhem sloupci je cislo v sekundach vyjadrujici jeho delku trvani
(pri fvz=200 Hz, je 200 vzorku signalu v 1 sec.)
