\section{Požadované parametry}
Řídící deska slouží k ovládání \zk{zkLED} zobrazovače, který je složen z \zk{zkLED} segmentů. Musí umožňovat řízení až 200 těchto segmentů (podle požadavků zobrazovače pro~basketbal). Místo segmentů může být použit také grafický řádek. Řídící deska slouží buďto jenom jako převodník dat od řídící jednotky (popř. dálkového ovládání) na~\zk{zkLED} segmenty, nebo je schopna pro jednodušší sporty nahradit řídící jednotku a je ovládána pouze pomocí dálkového ovládání. Při použití jako informační tabule musí obsahovat vstupy pro teplotní čidla a \zk{zkGPS} přijímač, pomocí kterého je určován čas. Pro signalizaci např. konců utkání apod. musí deska obsahovat výstup pro~externí sirénu. Při použití \zk{zkLED} zobrazovače v noci je používán senzor okolního osvětlení, který řídí jas celé tabule v závislosti na osvětlení. Na obrázku \ref{board_unit_blok_sch} je~zobrazeno blokové schéma řídící desky tabule.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.6]{obrazky/board_unit/board_unit_blok_sch}
  \end{center}
  \caption{Blokové schéma řídící desky tabule}
  \label{board_unit_blok_sch}
\end{figure}