Při použití zobrazovačů jako informačních tabulí je nutné zobrazování reálného času. Pro měření času se používá buďto \zk{zkGPS} nebo je čas počítán procesorem na řídící desce tabule. Měření času procesorem je ale velice nepřesné (odchylka desítky sekund za den), proto je nutné navrhnout přídavnou desku s obvodem \zk{zkRTC} \cite{rtc} pro přesné měření času. 

\section{Požadované parametry}
Je požadováno aby odchylky času byly v jednotkách minut za rok a čas byl zálohován baterií. Zároveň je potřeba aby deska obsahovala paměť pro zálohování dat řídící desky při výpadku napájení.
\newline
\newline
Přesnost: jednotky minut za rok
\newline
Velikost paměti: $8\,\jedn{kB}$
\newline
Životnost akumulátoru: minimálně 5 let