\section{Výběr řídícího obvodu}
\zk{zkLED} řádek obsahuje velké množství diod (maximálně 32$\times$80 = 2.560) a nelze řídit svit každé diody samostatně, protože by bylo potřeba velké množství obvodů, kabelů atd. \zk{zkLED} diody budou řízeny v multiplexním režimu, čímž se značně zjednoduší veškerá řídící elektronika. Multiplexní režim funguje tak, že jsou postupně spínány jednotlivé řádky a sloupce. Vývody \zk{zkLED} diod pro sloupce a pro řádky jsou společné jak je patrné z obrázku \ref{graph_row_led_matrix_sch}. Vždy se sepne tranzistorem jeden řádek a nastaví se výstupy pro sloupce, a tak se to cyklicky opakuje pořád dokola. Obnovovací frekvence bývá většinou $100\,\jedn{Hz}$, aby oko nepostřehlo jakékoliv blikání \zk{zkLED} matice.
\newline
V tabulce \ref{graph_row_led_drivery} jsou vypsány dostupné typy \zk{zkLED} driverů pro řízení \zk{zkLED} matic a jejich parametry.

\begin{table}[!h]
  \caption{LED drivery}
  \label{graph_row_led_drivery}
  \begin{center}
  \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
		\hline
    Typ driveru & Velikost matice & PWM & Komunikace \\
    \hline
    HT1632C & 32$\times$8 & 4-bit & SPI \\
    \hline
    AS1130 & 13$\times$10 & 8-bit & I2C \\
    \hline
    MAX7219 & 8$\times$8 & --- & SPI \\
    \hline
  \end{tabular}
  \end{center}
\end{table}

Z vypsaných \zk{zkLED} driverů byl zvolen obvod HT1632C \cite{ht1632c} od firmy HOLTEK. Obvod splňuje požadované parametry na rozměr \zk{zkLED} matice i zvolenou \zk{zkSPI} komunikaci. Řídící deska pro grafický řádek bude schopna obsloužit \zk{zkLED} matici o~velikosti 32$\times$8 \zk{zkLED} diod. Pro větší matice se bude muset použít více řídících desek. 

\subsubsection{Základní parametry obvodu HT1632C}
\begin{itemize}
\item Napájecí napětí $2,4\,\jedn{V}$ -- $5\,\jedn{V}$
\item Řízení matice 32$\times$8 nebo 24$\times$16 \zk{zkLED} diod
\item 16ti úrovňové \zk{zkPWM}
\item Integrovaný oscilátor $256\,\jedn{kHz}$
\item Obnovovací frekvence $100\,\jedn{Hz}$
\item Možnost kaskádního propojení obvodů
\item \zk{zkSPI} komunikace
\end{itemize}