\section{Popis periferií}
Řídící deska musí obsahovat velké množství periferií, aby se dala používat jako univerzální deska pro všechny různé sporty a různé typy \zk{zkLED} tabulí.

\subsection{Výstupy pro LED segmenty a grafický řádek}
\zk{zkLED} segmenty na tabuli jsou všechny připojeny na desky s posuvnými registry CD4094 \cite{cd4094}, pomocí kterých jsou spínány. Registrové desky nebudou v~této práci navrhovány. Výstupy pro \zk{zkLED} segmenty (rozhraní \zk{zkSPI}) budou použity také pro komunikaci s grafickým řádkem, jehož řídící část bude navrhována v dalších částech práce v kapitole \ref{sec:graphic_row}. 

K přenosu dat se používá sériová komunikace \zk{zkSPI} se signály DATA, CLOCK, STROBE a ENABLE. Signál ENABLE je připojen k \zk{zkPWM} výstupu pro možnost změny jasu \zk{zkLED} segmentů v závislosti na okolním osvětlení.

\subsection{Vstupy pro teploměry}
Pro měření teploty jsou použity teplotní čidla DS18B20 \cite{ds1820} od firmy Dallas Semiconductor. Tyto čidla komunikují pomocí 1-Wire \cite{1wire} sběrnice a postačují jim 3 vodiče. Na jednu sběrnici lze připojit několik těchto čidel. Na desce jsou vytvořeny tři vstupy pro teplotní čidla z důvodu vedení kabelů různými směry např. při měření teplot bazénů.

\subsection{GPS modul}
Pro přesné určování reálného času se v poslední době začínají používat \zk{zkGPS} moduly \cite{gps}, které jsou původně určené pro navigační účely a určování polohy. Tyto moduly poskytují každou sekundu přesný čas v \zk{zkUTC} formátu \cite{utc}. Dříve se na určování času používaly přijímače DCF signálu \cite{dcf}, které jsou ale náchylné na rušení a sílu signálu. \zk{zkGPS} moduly vyžadují pouze výhled na oblohu, což způsobuje omezení pouze v uzavřených prostorech. Moduly komunikují pomocí asynchronní sériové linky protokolem NMEA (National Marine Electronics Association) \cite{nmea}. 

\subsection{Výstup Audio/Siréna}
K signalizaci startu sportovního úkonu, nebo ukončení utkání se používá siréna. Při~venkovních utkáních se využívají různé piezo sirény nebo bzučáky, uvnitř hal bývají většinou reproduktory, protože např. při hokejových utkáních je piezo siréna přehlušena hlukem diváků. Řídící deska proto musí obsahovat spínací výstup s relé, který sepne napájení pro jednoduché piezo sirény a také musí obsahovat audio výstup pro~zesilovač. Tento výstup je připojen přes dolní propust k jednomu z pinů procesoru, který pomocí vnitřního časovače generuje volitelné frekvence. Frekvence je nastavitelná, protože v některých sportech se různé stavy utkání signalizují odlišnými tóny sirény.

\subsection{XBEE/RS-485} \label{sec:xbee_conn}
Pro komunikaci řídící desky s ovládací jednotkou byly v předchozích kapitolách \ref{sec:komunikace} zvoleny rozhraní pro bezdrátové a kabelové spojení. Řídící deska bude obsahovat obě periferie, při aplikaci bude pomocí firmwaru v procesoru zvolen požadovaný typ. Na~obrázku \ref{board_unit_xbee_com} je zobrazeno blokové schéma zapojení XBEE modulu k procesoru.
Mezi~procesorem a XBEE modulem, je nutné přizpůsobení napěťových úrovní. XBEE modul napájen $3,3\,\jedn{V}$ a procesor $5\,\jedn{V}$. Napěťové přizpůsobení je provedeno pomocí zenerových diod.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.8]{obrazky/board_unit/board_unit_xbee_comm}
  \end{center}
  \caption{Blokové schéma připojení modulů XBEE k procesoru - převzato z \cite{xbee_pro}}
  \label{board_unit_xbee_com}
\end{figure}
