\section{Výběr obvodu}
Výběr daného obvodu byl posuzován podle hlavních kriterií jako je přesnost času, spotřeba obvodu při napájení baterií a velikost integrované paměti pro zálohování dat. V tabulce \ref{rtc_obvody} je seznam běžně dostupných obvodů \zk{zkRTC}.

\begin{table}[!h]
  \caption{RTC obvody}
  \label{rtc_obvody}
  \begin{center}
  \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
		\hline
    Obvod & Spotřeba & Paměť & Komunikace \\
    \hline
    FM31276 & $1,4\,\jedn{\mu A}$ & $64\,\jedn{kb}$ & \zk{zkI2C} \\
    \hline
    DS1307 & $500\,\jedn{nA}$ & $64\,\jedn{B}$ & \zk{zkI2C} \\
    \hline
    PCF8563 & $0,25\,\jedn{\mu A}$ & --- & \zk{zkI2C} \\
    \hline
  \end{tabular}
  \end{center}
\end{table}

Na základě požadovaných parametrů byl vybrán obvod FM31276 \cite{fm31276} od firmy RAMTRON. Komunikace s řídící deskou nebo ovládací jednotkou bude probíhat pomocí \zk{zkI2C} sběrnice.