\section{Návrh zapojení}
\subsection{Propojování obvodů}
Protože obvod HT1632C je schopen obstarávat pouze matici 32$\times$8 \zk{zkLED} diod, je nutné aby bylo možné řídící desky pro grafický řádek propojovat za sebou pro dosažení větší velikosti matice. Při spojování desek jsou průchozí signály \zk{zkSPI} komunikace a každá deska má svůj vlastní signál \zkratka{zkCS}, kterým řídící deska tabule rozlišuje komunikaci. V deskách jsou dále propojovány signály \zk{zkLED} driveru a to \zkratka{zkOSC} a \zkratka{zkSYNCH}. Tyto signály slouží k cyklickému buzení jednotlivých řádků a synchronizaci obvodů, aby bylo buzení synchronní a \zk{zkLED} matice neblikala.
Na obrázku \ref{graph_row_prop} je vidět zapojení více \zk{zkLED} driverů k řídící desce tabule.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.8]{obrazky/graphic_row/graph_row_prop}
  \end{center}
  \caption{Schéma zapojení více desek pro grafický řádek}
  \label{graph_row_prop}
\end{figure}

\subsection{Buzení řádků}
Pro spínání proudu do řádků matice byly vybrány tranzistory NDP6020P \cite{ndp6020p}, které jsou schopny spínat proudy až $24\,\jedn{A}$ a jsou vytvořeny technologií \zk{zkDMOS}, která umožňuje řízení tranzistoru pomocí logických úrovní obvodů. \zk{zkLED} driver HT1632C je schopen poskytnout proud pro řádek asi $350\,\jedn{mA}$, což je pro naši aplikaci nedostačující, jelikož při svitu celého řádku poteče \zk{zkLED} diodami (32 \zk{zkLED} diod v řádku) proud asi $3,2\,\jedn{A}$. Proud \zk{zkLED} diodami musí být pulzní, protože zobrazení každého řádku se opakuje s frekvencí $100\,\jedn{Hz}$ a činitelem plnění 1/8. Proud \zk{zkLED} diodami tedy musí být 8$\times$ větší než kdyby diody svítili stále, aby byl dosažen stejný svit. Proud byl zvolen $100\,\jedn{mA}$, což je maximální dovolený pulzní proud těmito \zk{zkLED} diodami.

\subsection{Buzení sloupců}
Jelikož obvod HT1632C neposkytuje dostatečný proud ani pro~sepnutí proudu pro~jednotlivé sloupce (maximální proud do všech sloupců má omezen na $70\,\jedn{mA}$) musí se~mezi obvod a \zk{zkLED} matici zapojit obvod pro posílení proudu. Obvod byl vybrán ULN2803A \cite{uln2803a}, který je schopen poskytnout pro 8 výstupů proud až $500\,\jedn{mA}$ v~konstantním režimu.

