\section{Požadované parametry}
Při měření sportovních klání jsou u různých sportů kladeny odlišné nároky na vzdálenost zobrazovače od řídící jednotky. Z toho důvodu je požadován přenos dat pomocí kabelu i bezdrátově na vzdálenost minimálně $200\,\jedn{m}$. Systém musí být univerzální pro~všechny druhy sportů jak pro míčové sporty (např. fotbal, basketbal), tak pro~sporty kde je nutné přesné měření času (např. atletika, hasičské závody, atd.). Pro~měření časů jsou používány infra závory, hasičské terče, startovací pistole a mnoho dalších přístrojů. Zařízení musí umožňovat připojení alespoň 12-ti těchto přístrojů (dáno požadavkem na měření požárního sportu). Při měření více údajů je~nutností správa měření buďto pomocí \zk{zkPC}, nebo například chytrým telefonem, popř. tabletem. Při větších utkáních je také často používán výstup dat pro televizní techniku. Přesnost pro měření času u nižších soutěží je dostačující na setiny sekundy.
