\section{Ovládací rozhraní}
Ovládací rozhraní bude podobné řídící jednotce v kapitole \ref{sec:jednotka_rozhrani}. Pro zobrazování údajů bude použit \zk{zkLCD} displej s rozlišením 128$\times$64 nebo 240$\times$64 bodů. K zadávání údajů bude použita maticová klávesnice, ke spouštění měření a častým úkonům budou použita samostatná tlačítka. Poslední částí rozhraní je ovládací kříž s rotačním kodérem, který slouží k navigaci v menu. Na obrázku \ref{rem_cont_ovlad_rozhr} je nákres všech ovládacích a zobrazovacích prvků umístěných na plastové krabičce.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.9]{obrazky/control_unit/contr_unit_ovlad_rozhr}
  \end{center}
  \caption{Návrh ovládacího rozhraní dálkového ovládání}
  \label{rem_cont_ovlad_rozhr}
\end{figure}