\section{Popis periferií}
Dálkové ovládání bude obsahovat většinu periferií jako řídící jednotka v kapitole \ref{sec:jednotka_periferie}.

\subsection{Paměť}
K zařízení se bude připojovat deska paměti s \zk{zkRTC} modulem, která bude sloužit pro zálohování času a výsledků. Bude také využita pro ukládání výsledků, které se často mění a musí být zachovány při výpadku napájení. V modulu \zk{zkRTC} je paměť typu \zk{zkferram}, která má neomezený počet přepisů.

Dále bude na desce osazen obvod AT45DB081 \cite{at45db081}, což je FLASH paměť o velikosti $8\,\jedn{Mbit}$. Tato paměť bude sloužit k ukládání naměřených hodnot, ale také různých dat pro potřeby procesoru, jakou jsou ikony na displej, grafické prvky atd.

\subsection{LCD displej}
\zk{zkLCD} displej bude použit buďto o velikosti 128$\times$64 pixelů nebo větší 260$\times$64 pixelů, který bude vhodnější k zobrazování více měřených údajů (např. požární sport). Displej bude řízen přes posuvné registry, aby se ušetřili výstupní piny na procesoru. Pro posuvné registry jsou potřebné pouze 3 vodiče (DATA, CLOCK, STROBE).

\subsection{Klávesnice a tlačítka}
Pro zadávání údajů a textů do dálkového ovládání je využita stejná klávesnice jako v řídící jednotce v kapitole \ref{sec:jednotka_keyboard}. Dále jsou také použita tlačítka pro časté úkony a~rotační kodér pro navigaci a nastavování parametrů v menu.

\subsection{Výstup pro TV}
Pro komunikaci s \zk{zkTV} technikou je využit stejný převodník jako v řídící jednotce - kapitola \ref{sec:jednotka_tv}.

\subsection{XBEE/RS485}
Komunikace s řídící deskou tabule lze zvolit buďto kabelová nebo bezdrátová pomocí modulů XBEE. Popis komunikace a parametry jednotlivých rozhraní jsou popsány v kapitole \ref{sec:komunikace}.