\section{Požadované parametry}
Řídící jednotka je použita pro řízení, měření a analýzu všech údajů. Blokové schéma je zobrazeno na obrázku \ref{contr_unit_blok_sch} Musí být schopna řídit několik \zk{zkLED} zobrazovačů s~grafickým řádkem, komunikovat s dálkovým ovládáním a také měřit údaje z připojených čidel (infra závory, terče, atd.). Pro informační tabule je požadována možnost připojení teplotních čidel. Zobrazování a správu naměřených dat je nutné analyzovat také na \zk{zkPC}, nebo chytrém telefonu a tabletu, které v dnešní době dokážou pro~jednodušší aplikace nahradit \zk{zkPC}. Na ukládání výsledků musí jednotka obsahovat paměť. Pro~ovládání je požadován \zk{zkLCD} displej s klávesnicí a ovládacími tlačítky.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.7]{obrazky/control_unit/contr_unit_blok_sch}
  \end{center}
  \caption{Blokové schéma ovládací jednotky}
  \label{contr_unit_blok_sch}
\end{figure}