\section{Požadované parametry} \label{sec:graphic_row_pozad_param}
Deska pro grafický řádek, bude připojena k řídící desce tabule a bude obstarávat zobrazování textu nebo grafiky na \zk{zkLED} matici. \zk{zkLED} matice bude mít obvykle rozměry asi 8$\times$80 pixelů (1 řádek pro typickou velikost tabule do haly), maximální požadovaná velikost byla zvolena 32$\times$80 pixelů (3 řádky textu). Možnosti zapojení matice by měly být variabilní aby bylo možné seskládat např. 64$\times$64 pixelů apod. Deska tedy bude obstarávat určitý rozměr a pro různé velikosti matice bude použit daný počet řídících desek. Deska pro grafický řádek nebude obsahovat žádný řídící procesor, měla by mít pouze \zk{zkLED} driver pro řízení matice. Na obrázku \ref{graph_row_blok_sch} je blokové schéma zapojení. Deska pro grafický řádek bude vždy propojena s řídící deskou tabule. Na obrázku \ref{graph_row_led_matrix_light} je ukázka jak by měl výsledný grafický řádek vypadat.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.5]{obrazky/graphic_row/graph_row_blok_sch}
  \end{center}
  \caption{Blokové schéma řídící desky pro grafický řádek} 
  \label{graph_row_blok_sch} 
\end{figure}

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.8]{obrazky/graphic_row/graph_row_led_matrix_light}
  \end{center}
  \caption{Grafický \zk{zkLED} řádek - převzato z \cite{ee_web}}
  \label{graph_row_led_matrix_light}
\end{figure}