\section{Návrh napájení}
Jak už bylo popsáno v kapitole \ref{sec:ovlad_pozad_param}, dálkové ovládání musí být schopno pracovat buďto s napájením z adaptéru nebo pomocí baterií. V tabulkách \ref{spotreba_ovladani_active}, \ref{spotreba_ovladani_pasive}, \ref{spotreba_ovladani_idle} jsou vypsány odběry proudu dálkového ovládání pro aktivní, pasivní a úsporný režim. Jako požadavek byla stanovena schopnost ovladače pracovat 5 hodin na baterii v~aktivním režimu.

\begin{table}[!h]
  \caption{Spotřeba dálkového ovládání - Aktivní režim}
  \label{spotreba_ovladani_active}
  \begin{center}
  \begin{tabular}{|c|c|}
		\hline
    Periferie & Proudový odběr \\
    \hline
    ATMEGA128 & $5\,\jedn{mA}$ \\
    \hline
    XBEE-vysílání & $300\,\jedn{mA}$ \\
    \hline
    LCD-podsvícení & $50\,\jedn{mA}$ \\
    \hline    
  \end{tabular}
  \end{center}
\end{table}

\begin{table}[!h]
  \caption{Spotřeba dálkového ovládání - Pasivní režim}
  \label{spotreba_ovladani_pasive}
  \begin{center}
  \begin{tabular}{|c|c|}
		\hline
    Periferie & Proudový odběr \\
    \hline
    ATMEGA128 & $5\,\jedn{mA}$ \\
    \hline
    XBEE-příjem & $40\,\jedn{mA}$ \\
    \hline
    LCD-podsvícení & $0\,\jedn{mA}$ \\
    \hline    
  \end{tabular}
  \end{center}
\end{table}

\begin{table}[!h]
  \caption{Spotřeba dálkového ovládání - Režim spánku}
  \label{spotreba_ovladani_idle}
  \begin{center}
  \begin{tabular}{|c|c|}
		\hline
    Periferie & Proudový odběr \\
    \hline
    ATMEGA128 & $2\,\jedn{mA}$ \\
    \hline
    XBEE-sleep & $1\,\jedn{\mu A}$ \\
    \hline
    LCD-podsvícení & $0\,\jedn{mA}$ \\
    \hline    
  \end{tabular}
  \end{center}
\end{table}


\subsubsection{Výpočet požadované kapacity baterie}
Odběr proudu $I_{BAT}=355\,\jedn{mA}$
\newline
Výdrž baterie $T_{VYD}=5\,\jedn{h}$
\newline
\begin{displaymath}
C = I_{BAT} \cdot T_{VYD} = 355 \cdot 5 = 1.775\,\jedn{mAh}
\end{displaymath}
\newline
Po součtu je proudový odběr v aktivním režimu $355\,\jedn{mA}$ a $7\,\jedn{mA}$ v režimu spánku. Podle výpočtu pro výdrž 5 hodin v aktivním režimu je vyžadována baterie s kapacitou alespoň $1.775\,\jedn{mAh}$. V dnešní době jsou v přenosných zařízeních nejpoužívanější Lithium-Iontové \cite{li-ion} nebo Lithium-Polymerové \cite{li-pol} baterie, díky jejich výhodám oproti \zk{zknimh} \cite{nimh} nebo \zk{zknicd} \cite{nicd} článkům.

\subsection{Vlastnosti Li-Ion článků}

\subsubsection{Výhody Li-Ion článků}
\begin{itemize}
\item Může být vyrobena v různých tvarech
\item Velmi vysoká hustota energie – $200\,\jedn{Wh/kg}$, $530\,\jedn{Wh/l}$
\item Téměř žádné samovybíjení (do 5\%)
\item Nemá paměťový efekt
\item Není ji třeba formátovat – několikrát nabíjet a vybíjet před prvním použitím
\item Vysoké nominální napětí: $3,7\,\jedn{V}$
\item Životnost 500-–2.000 nabíjecích cyklů
\end{itemize}

\subsubsection{Nevýhody Li-Ion článků}
\begin{itemize}
\item Baterie stárne, tedy ztrácí maximální kapacitu nehledě na to, jestli je nebo není používána
\item Nebezpečí výbuchu nebo vznícení
\item Nelze snadno koupit pouze články bez čipu, tím pádem jsou dražší
\item Baterii vadí úplné vybití. Když se dostane pod napětí $2,8\,\jedn{V}$, je velmi těžké ji znovu oživit.
\end{itemize}

\subsection{Nabíjecí obvod}
Dálkové ovládání musí obsahovat nabíjecí obvod, který bude schopen po připojení zařízení k napájení dobít \zk{zkliion} články, aby nebylo nutné články vytahovat ze zařízení a nabíjet je v externí nabíječce. Jelikož napětí \zk{zkliion} článku je $4,2\,\jedn{V}$ a \zk{zkLCD} displej v dálkovém ovládání vyžaduje $5\,\jedn{V}$ pro napájení, budou v zařízení použity dva články zapojené sériově, které vytvoří napětí $8,4\,\jedn{V}$ a pomocí stabilizátorů budou vytvořena napětí $5\,\jedn{V}$ a $3,3\,\jedn{V}$ pro obvody na desce.

Pro napájení byla zvolena baterie od firmy EAGLE TAC s kapacitou $2.600\,\jedn{mAh}$ v pouzdře 18650 (tato velikost je poměrně rozšířená, protože se běžně používá v~různých svítilnách).

\subsubsection{Parametry baterie}
\begin{itemize}
\item Typ akumulátoru: \zk{zkliion} (Lithium-Iontový)
\item Velikost: 18650
\item Napětí: $3,7\,\jedn{V}$
\item Kapacita: $2.600\,\jedn{mAh}$
\item Maximální vybíjecí proud: $5,2\,\jedn{A}$
\item Maximální nabíjecí proud: $2,6\,\jedn{A}$
\item Životnost: cca 800 nabíjecích cyklů
\end{itemize}

\noindent
Nabíjecí obvod byl vybrán MCP73842-8.4 \cite{msp73842} od firmy MICROCHIP, který je schopen nabíjet dva články a může být napájen napětím až $12\,\jedn{V}$. Na obrázku \ref{nab_msp73842} je zobrazena nabíjecí charakteristika zvoleného obvodu.

\subsubsection{Nabíjecí obvod MCP73842-8.4}
\begin{itemize}
\item Přesná napěťová regulace (0,5\%)
\item Nastavitelný nabíjecí proud
\item Nastavitelné ochranné časovače
\item Oživování hluboce vybitých článků
\item Monitorování teploty článku
\item Signalizace stavu nabíjení
\end{itemize}

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.6]{obrazky/remote_control/rem_cont_nab_krivka}
  \end{center}
  \caption{Nabíjecí charakteristika MCP73842-8.4 - převzato z \cite{msp73842}}
  \label{nab_msp73842}
\end{figure}

\noindent
\newline
Nabíjecí proud pro baterie byl zvolen $500\,\jedn{mA}$, a podle výpočtů a měření se baterie nabíjí z úplného vybití asi $5,2\,\jedn{h}$ hodiny.